## Configuration de la notification à distance

Pour configurer les paramètres de configuration des notifications :

1. Cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment > Administration > Notification.

La page Configuration des notifications, qui contient les paramètres de configuration des notifications, s'affiche.

2. Sélectionnez les cases à cocher des différents fournisseurs de notifications à distance que vous voulez activer.
3. Si la notification NSCC est activée, spécifiez si les e-mails de notification à NSCC doivent être chiffrées avec les algorithmes Blowfish.
4. Si la notification Net Connect est activée, spécifiez la taille maximale des messages de notification Net Connect et la version des messages Net Connect à utiliser.
5. Si la notification SunMC est activée, spécifiez le nom IP ou l'adresse IP du serveur SunMC auquel notifier les événements et les alarmes, ainsi que la fréquence à laquelle les messages de pulsation doivent être envoyés en l'absence d'activité.

Remarque -

Allez au Sun Download Center (SDLC) pour obtenir les packages agents de SunMC : http://wwws.sun.com/software/download

6. Cliquez sur Enregistrer.

Les paramètres de notification à distance configurés sont enregistrés.

### Rubriques connexes

- Configuration de la notification par e-mail
- Réinitialisation des paramètres de configuration des notifications
- Test d'une adresse e-mail de notification
- Ajout d'un destinataire de notifications par e-mail
- Édition d'un destinataire de notifications par e-mail
- Suppression d'un destinataire de notifications par e-mail
- Ajout d'un destinataire de notifications SNMP
- Édition d'un destinataire de notifications SNMP
- Suppression d'un destinataire de notifications SNMP