Ajout de baies de stockage (plateaux)

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Important : cette procédure peut être gênante pour le client (voir la Remarque 3 de la section - Mise sous tension de la nouvelle configuration).

- Pour cette opération de maintenance, deux personnes sont nécessaires pour soulever le nouveau plateau. Le nouveau plateau peut peser près de 41 kg quand il est plein.

- Respectez toutes les précautions ESD.

  Préparation de l'installation d'un plateau de stockage

  1. Employez deux personnes pour sortir le nouveau plateau du carton d'emballage.

  2. Retirez la bande qui protège le joint EMI et appliquez-le au plateau juste derrière le cadran de l'unité.

     Remarque : cette instruction ne s'applique qu'à une installation en coffret.

     a) Consultez l'illustration de l'installation du joint EMI.

  3. Par l'avant du coffret, retirez un nombre suffisant de panneaux de remplissage pour pouvoir installer le nouveau plateau.

  4. Si le plateau n'est pas ajouté à un coffret, allez à « Définition de l'ID de plateau du module de baie ».

  Fixation des rails à un coffret Sun Expansion, Sun Fire ou Sun 900/1000

- Coffret Sun Expansion

  1. Utilisez un tournevis cruciforme (n°2) pour desserrer les vis des rails latéraux et ajustez chaque rail pour qu'il tienne dans le coffret.

     a) Consultez l'illustration du réglage des rails.

  2. Placez les rails à l'intérieur du coffret et insérez les deux vis 8-32 avant de chaque rail.

     a) Consultez l'illustration d'insertion des vis avant.

  3. Pour les trous de montage inférieurs, insérez quatre vis 8-32 dans chaque rail.

     a) Consultez l'illustration de l'insertion des vis de montage inférieures.

  4. Serrez toutes les vis.

- Coffret Sun Fire

  1. Utilisez un tournevis cruciforme (n°2) pour retirer les deux vis cruciformes et l'extension des rails.

     a) Consultez l'illustration de l'extension des rails.

  2. Insérez deux vis 10-32 dans les trous de montage avant et arrière des deux rails.

     a) Consultez l'illustration de l'emplacement des trous des vis.

  3. Placez les deux trous allongés sur le rail au-dessus des vis qui ont été installées à l'étape précédente.

     a) Consultez l'illustration de la fixation des rails.

  4. Insérez deux vis 10-32 dans les trous directement sous les trous allongés pour chaque rail.

  5. Serrez toutes les vis.

- Coffret Sun 900/1000

  1. Utilisez un tournevis cruciforme (n°2) pour desserrer les vis d'extension des rails afin de régler chaque rail à l'intérieur du coffret.

     a) Consultez l'illustration des vis de réglage des rails.

  2. Placez les rails à l'intérieur du coffret et alignez-les avec les repères situés à l'avant du coffret.

     a) Consultez l'illustration de l'alignement des rails.

  3. Fixez chaque rail à l'avant du coffret avec deux vis M6.

     a) Consultez l'illustration de la fixation des rails.

  4. À l'arrière du coffret, réglez la longueur de chaque rail pour que les rails tiennent dans le coffret.

     a) Consultez l'illustration du réglage de la longueur des rails.

  5. Fixez chaque rail à l'arrière du coffret avec deux vis M6.

     a) Consultez l'illustration de la fixation des rails.

  6. Serrez les vis de réglage.

     a) Consultez l'illustration de serrage des vis de réglage des rails.

  7. Serrez toutes les vis.

  Installation d'un plateau de stockage dans un coffret

  1. À l'avant du plateau, désenclenchez et retirez les capuchons gauche et droit pour accéder aux trous de montage des vis.

     a) Consultez l'illustration du retrait des capuchons.

  2. Employez deux personnes pour soulever délicatement le plateau et le faire glisser dans le coffret.

     a) Consultez l'illustration du soulèvement et de l'insertion du plateau.

  3. Quand vous fixez un plateau à un coffret Sun Expansion ou Sun Fire, utilisez un tournevis cruciforme n°2 et quatre vis 8-32. Quand vous fixez un plateau à un coffret Sun 900/1000, utilisez un tournevis cruciforme n°3 et quatre vis 10-32.

     a) Consultez l'illustration de la fixation de l'avant du plateau.

  4. Remettez les capuchons pour couvrir les vis de montage.

  5. À l'arrière du coffret, insérez et serrez deux vis 8-32 (une par rail) pour fixer l'arrière du module de baie.

     a) Consultez l'illustration de la fixation de l'arrière du plateau.

  Définition de l'ID du plateau de stockage

  1. Localisez à l'arrière du coffret le commutateur d'ID de plateau qui se trouve entre les deux alimentations.

     a) Consultez l'illustration de l'emplacement du commutateur d'ID de plateau.

  Connexion des plateaux de stockage avec des câbles d'extension FC

  Remarque : ces étapes sont inutiles si un seul plateau contrôleur a été ajouté.

  Les quatre exemples suivants décrivent comment installer les câbles d'extension FC en cuivre.

- Câblage d'une configuration de baie 1x2

  1. Localisez les ports d'extension du contrôleur « A » et du contrôleur « B » à l'arrière du module contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) à l'arrière du module d'extension.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « A » du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « B » du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM « B » du module d'extension 1.

     b) Consultez l'illustration de la connexion des câbles.

- Câblage d'une configuration de baie 1x3

  1. Localisez les ports d'extension du contrôleur « A » et du contrôleur « B » à l'arrière du module contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) à l'arrière des modules d'extension.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « A » du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « A » du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 2.

     b) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « B » du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM « B » du module d'extension 2.

     c) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « B » du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM « B » du module d'extension 2.

     d) Consultez l'illustration de la connexion des câbles.

- Câblage d'une configuration de baie 1x4

  1. Localisez les ports d'extension du contrôleur « A » et du contrôleur « B » à l'arrière du module contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) à l'arrière des modules d'extension.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « A » du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « A » du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 2.

     b) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « A » du module d'extension 2 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 3.

     c) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « B » du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM « B » du module d'extension 3.

     d) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « B » du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM « B » du module d'extension 2.

     e) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « B » du module d'extension 2 au port 1 de l'IOM « B » du module d'extension 3.

     f) Consultez l'illustration de la connexion des câbles.

- Câblage d'une configuration de baie 1x8

  1. Localisez les ports d'extension du contrôleur « A » et du contrôleur « B » à l'arrière des modules contrôleurs.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) à l'arrière du module d'extension.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « A » du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « A » du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 2.

     b) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « A » du module d'extension 2 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 3.

     c) Continuez en connectant un câble FC du port d'extension 3 de l'IOM « A » du module d'extension suivant au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension se trouvant directement au-dessus et ainsi de suite jusqu'à ce que le module d'extension 7 soit connecté.

     d) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « B » du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM « B » du module d'extension 7.

     e) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « B » du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM « B » du module d'extension 2.

     f) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « B » du module d'extension 2 au port 1 de l'IOM « B » du module d'extension 3.

     g) Continuez en connectant un câble FC du port d'extension 2 de l'IOM « B » du module d'extension suivant au port 1 de l'IOM « B » du module d'extension se trouvant directement au-dessus et ainsi de suite jusqu'à ce que module d'extension 7 soit connecté.

     h) Consultez l'illustration de la connexion des câbles.

  Connexion des câbles Ethernet

  Remarque : ces étapes ne sont requises que si un plateau contrôleur a été ajouté.

  1. À l'arrière du plateau contrôleur, localisez les ports de connexion Ethernet pour le contrôleur « A » et le contrôleur « B ».

     a) Consultez l'illustration de la connexion des câbles Ethernet.

  2. Connectez un câble Ethernet à chaque contrôleur.

  3. Connectez l'autre extrémité au LAN du site.

  Connexion des câbles des hôtes

  Remarque : ces étapes ne sont requises que si un plateau contrôleur a été ajouté.

  1. À l'arrière du plateau contrôleur, localisez les ports de connexion Hôte 1 et Hôte 2 pour le contrôleur « A » et le contrôleur « B ».

     a) Consultez l'illustration de la connexion des câbles des hôtes.

  2. Connectez un câble FC d'hôte à chaque contrôleur.

  3. Connectez l'autre extrémité au commutateur ou au serveur approprié.

  Mise sous tension de la nouvelle configuration

  Remarque 1 : assurez-vous pour le nouveau plateau ajouté que le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a été configuré avec l'adresse MAC correspondante pour les cartes contrôleur ou les modules E/S avant de procéder à la mise sous tension.

  Remarque 2 : si un plateau d'extension et un plateau contrôleur ou un simple plateau contrôleur ont été ajoutés, commencez à l'étape 3.

  Remarque 3 : cette opération est gênante si un plateau d'extension a été ajouté à un plateau contrôleur existant, commencez à l'étape 1.

  1. À ce stade, tous les plateaux, d'extension et contrôleur, qui ont été connectés au nouveau plateau d'extension doivent être mis hors tension.

  2. Mettez les interrupteurs d'alimentation des alimentations en position Off sur à la fois les plateaux d'extension et le plateau contrôleur.

  3. Assurez-vous que les deux interrupteurs d'alimentation sont en position Off dans le/les nouveaux plateaux.

  4. Connectez les câbles d'alimentation aux deux alimentations du/des nouveaux plateaux.

  5. Mettez les interrupteurs d'alimentation en position On en commençant par les/les plateaux d'extension puis en passant au plateau contrôleur.

     Remarque : Soumettre à un cycle d'alimentation le/les plateaux d'extension puis le plateau contrôleur permettra au plateau contrôleur de reconnaître la nouvelle configuration.

  6. Quelques minutes sont nécessaires pour que tous les plateaux soient complètement prêts. Les plateaux ne seront prêts que lorsque les DEL vertes seront allumées en continu.

  Mise à jour de l'inventaire

  Remarque : si un plateau doté de contrôleurs RAID a été ajouté, vous devez l'ajouter à l'inventaire. Commencez par l'étape 1. Si un plateau d'extension doté de modules E/s a été ajouté, l'inventaire doit être mis à jour. Commencez par l'étape 2.

  1. Le nouveau plateau contrôleur devra être détecté par StorADE.

     a) Détectez le nouveau plateau.

     b) Dans la fenêtre Détection, entrez l'adresse IP du nouveau module de baie dans la zone de saisie « Liste IP ».

     c) Sélectionnez « Lancer la détection » pour exécuter la détection.

  2. Une fois la détection effectuée, l'agent devra être réexécuté.

     a) Exécutez l'agent.

     b) Dans la fenêtre Récapitulatif des agents, sélectionnez sous la colonne Ajouter un agent la case correspondant à l'hôte auquel le nouveau plateau est branché.

     c) Sélectionnez le bouton « Exécuter l'agent » pour exécuter l'agent.

  3. Une fois l'agent exécuté, les Détails du périphérique (module de baie) devront être contrôlés pour confirmer l'État (Activé)et le Statut (OK) de toutes les FRU.

     a) Contrôlez les détails du périphérique.

     b) Dans la fenêtre Périphériques, sélectionnez le nom du nouveau module de baie dans la colonne Nom.

     c) Dans la fenêtre Détails du périphérique, sélectionnez le bouton « FRU » dans la partie supérieure gauche de l'écran ou descendez jusqu'à la section des FRU.

     d) Dans la colonne de gauche sous FRU, sélectionnez chaque type de FRU pour vérifier si l'État est « Activé » et le Statut « OK ».

  4. Le nouvel élément de stockage devrait maintenant être prêt pour être utilisé par le client.