## Configuration de la vérification du volume

Vous pouvez configurer la fonction Vérification du volume pour exécuter des contrôles de parité manuels sur les volumes des baies Sun T3, Sun T4 et Sun StorEdge 6120.

Pour configurer la vérification du volume pour qu'elle soit exécutée sur toutes les baies Sun T3, Sun T4 et Sun StorEdge 6120 :

1. Cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment > Inventaire.

La page Périphériques, qui contient des informations récapitulatives sur les différents périphériques du système, s'affiche.

2. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez Configuration de la vérification du volume.

La page Configuration de la vérification du volume s'affiche.

3. Cochez la case à cocher Activer la vérification du volume.
4. Pour que la vérification du volume en continu répare les erreurs en cours d'exécution, cochez la case Exécuter avec l'option « réparer ».

Remarque -

Cette option peut corriger à tort les erreurs de parité sur les blocs défectueux. Contactez votre représentant pour de plus amples informations.

5. Dans la liste Exécuter sur la même baie de disques tous les X jours maximum, sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez exécuter la vérification du volume en continu sur une baie donnée (en jours).
6. Dans les listes jour de la semaine, choisissez une période de temps d'au moins un jour à laquelle vous voulez que la vérification du volume en continu soit exécutée.
7. Dans la liste Vitesse d'exécution, sélectionnez la vitesse à laquelle vous souhaitez que la vérification du volume soit exécutée.
8. Saisissez le mot de passe par défaut de la baie de disques, si configuré, du système.
9. Cliquez sur OK.

### Rubriques associées

- Exécution d'un test de diagnostic sur un périphérique