## Exécution d'un test de diagnostic sur un périphérique

Pour exécuter un test de diagnostic sur un périphérique :

1. Cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment > Inventaire.

La page Périphériques, qui contient des informations récapitulatives sur les différents périphériques du système, s'affiche.

2. Cliquez sur le nom du périphérique pour lequel vous voulez exécuter un test de diagnostic.

Les détails du périphérique sélectionné s'affichent.

3. Cliquez sur Diagnostics.

La page Détails du périphérique défile jusqu'à une liste des tests de diagnostic disponibles pour le périphérique.

4. Cliquez pour sélectionner le test de diagnostic voulu.

Remarque -

Lors de l'exécution des diagnostics sur la baie Sun StorEdge 6130, les deux contrôleurs doivent être installés et en ligne.

5. Cliquez sur Exécuter le test.

La page Configuration des diagnostics s'affiche pour le test de diagnostic sélectionné.

6. Complétez les options de configuration de diagnostic et cliquez sur Exécuter.

La page Résultat du test s'affiche et les résultats y sont ajoutés à la fin du test.

Remarque -

Reportez-vous aux pages man pour les options de diagnostic de commande CLI pour toute information sur les tests de diagnostic de périphériques.

### Rubriques connexes

- Référence : Diagnostics de la baie de disques Sun StorEdge 6130
- Affichage d'un rapport d'exceptions pour les périphériques d'un système
- Activation/Désactivation de l'analyse des signatures de panne
- Récupération d'une configuration