## Référence : Diagnostics de la baie de disques Sun StorEdge 6130

Les options de diagnostic suivantes sont disponibles pour la baie Sun StorEdge 6130 :

- Test de lecture du contrôleur

Le Test de lecture lance une commande de lecture telle qu'il l'enverrait sur un chemin de données E/S. Il compare les données à un modèle de données spécifique connu, et contrôle l'intégrité des données et les erreurs de redondance. Si la commande de lecture ne réussit pas ou si les données comparées ne sont pas correctes, le contrôleur est considéré comme étant en état d'erreur et est mis hors service.

- Test d'écriture du contrôleur

Un test d'écriture lance une commande d'écriture comme celle qu'il enverrait sur un chemin de données E/S (vers la région Diagnostics sur une unité spécifiée). Cette région Diagnostics est ensuite lue et comparée à un modèle de données spécifique. Si la commande d'écriture échoue ou si les données comparées ne sont pas correctes, le contrôleur est considéré comme étant en état d'erreur et est mis hors service.

- Test de loopback interne

Le Test de loopback interne transfert les données au travers de chaque canal côté unité du contrôleur, les fait sortir sur la boucle puis les ramène. La quantité de données transférée est suffisante pour déterminer les conditions d'erreur sur le canal. Si le test échoue sur un canal, ce statut est alors enregistré de sorte à pouvoir être retourné si tous les autres tests réussissent.

- Tous les tests de contrôleur

Tous les tests de contrôleur sont exécutés.

### Rubriques connexes

- Exécution d'un test de diagnostic sur un périphérique