Retrait et remplacement d'un transcepteur SFP

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : remplacement d'un transcepteur SFP).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Génération d'un inventaire des FRU courantes

- Respectez toutes les précautions ESD.

  Procédure de retrait et de remplacement d'un transcepteur SFP

  1. Si nécessaire, activez les DEL clignotantes jaunes pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez les DEL jaunes des unités de disques du plateau.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des DEL des unités de disque du plateau.

     Remarque : toutes les DEL jaunes des unités de disque vont clignoter.

  2. Retirez si nécessaire le capot arrière.

  3. De l'arrière, localisez le transcepteur SFP en panne en contrôlant le voyant de panne. S'il y a une panne, la DEL jaune sera allumée.

     a) L'indication figurant sous chaque port du connecteur identifie Host 1 (à gauche) et Host 2 (à droite) sur chaque contrôleur de plateau lorsque vous regardez la face arrière du CSM/CEM.

     b) Visualisez les transcepteurs SFP.

  4. Vérifiez si le transcepteur SFP est prêt à être retiré.

     a) Le statut du transcepteur SFP devrait être « failed ».

     b) Si le statut du transcepteur n'est pas « failed », appelez votre fournisseur Sun Service.

  5. Déconnectez les câbles à fibres optiques en serrant entre vos doigts le bas du connecteur des câbles. Assurez-vous que les câbles sont dûment étiquetés avant de les retirer. Les câbles sont fragiles, manipulez-les avec soin.

     a) Consultez l'illustration du câble à fibre optique et du transcepteur SFP.

  6. Retirez le transcepteur SFP en panne du contrôleur en abaissant le petit levier qui se trouve sur le dessus du transcepteur.

     a) Consultez l'illustration du retrait du transcepteur SFP.

  7. Déballez le transcepteur SFP neuf et vérifiez s'il est du même type que celui qu'il va remplacer. Conservez tous les matériaux d'emballage pour retourner le transcepteur SFP en panne. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez les transcepteurs SFP (neufs ou anciens).

  8. Insérez le transcepteur SFP jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré et s'encastre.

  9. Insérez le câble d'interface à fibres optiques jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré et s'encastre.

     a) La DEL verte de la liaison du connecteur hôte devrait s'allumer.

     b) Vérifiez si les DEL de contournement et de panne sont maintenant éteintes.

  10. Vérifiez si le « Statut » du contrôleur est maintenant « Ok ».

      a) Le « Statut » du contrôleur devrait maintenant être « OK » et « Disponibilité » devrait indiquer « En cours d'exécution/Plein régime ».

  11. Un nouvel inventaire des FRU devra être créé pour le nouveau contrôleur : Générez un nouvel inventaire des FRU.

  12. Éteignez les DEL jaunes utilisées pour localiser le CSM/CEM.

      a) Éteignez les DEL du plateau.

  13. Désactivez la fonction de réserve de CSM/CEM.

      a) Cliquez sur le bouton Relâcher.