Retrait et remplacement d'une alimentation

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : remplacement d'une alimentation).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Génération d'un inventaire des FRU courantes

- Respectez toutes les précautions ESD.

  Procédure de retrait et de remplacement d'une alimentation

  1. Si nécessaire, activez les DEL clignotantes jaunes pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez les DEL jaunes des unités de disques du plateau.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des DEL des unités de disque du plateau.

     Remarque : toutes les DEL jaunes des unités de disque vont clignoter.

  2. Retirez si nécessaire le capot arrière.

  3. À l'arrière, repérez l'alimentation défectueuse en contrôlant les voyants de panne. S'il y a une panne, la DEL jaune sera allumée.

     a) La source d'alimentation « A » se trouve à gauche et la source d'alimentation « B » à droite quand vous regardez le CSM/CEM de l'arrière.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement de l'alimentation.

  4. Vérifiez si l'alimentation est prête à être retirée.

     a) Le statut de l'alimentation devrait être « failed ».

     b) Si l'alimentation n'est pas « failed », appelez votre fournisseur Sun Service.

  5. Mettez l'interrupteur de l'alimentation en panne en position « Off ».

  6. Débranchez le cordon d'alimentation de l'alimentation en panne.

  7. Appuyez sur l'anneau à tirer de l'alimentation en panne pour débloquer le levier. Ouvrez le levier et faites sortir l'alimentation de l'unité.

     a) Consultez l'illustration du retrait de l'alimentation.

  8. Déballez l'alimentation neuve et conservez tous les matériaux d'emballage pour retourner dedans l'alimentation en panne. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez l'alimentation neuve ou celle en panne.

  9. Assurez-vous que l'interrupteur de l'alimentation neuve est en position « Off ».

  10. Vérifiez si le levier de la nouvelle alimentation s'ouvre bien dans le même sens que celui de celle que vous venez de retirer. Dans la négative, déplacez le levier sur l'autre montant articulé. Un tournevis cruciforme à pointe fine est nécessaire pour desserrer la vis qui maintient le levier.

  11. Insérez la nouvelle alimentation jusqu'à ce qu'elle s'encastre dans le connecteur du midplane et rabattez le levier.

  12. Branchez le cordon d'alimentation à la nouvelle alimentation.

  13. Placez l'interrupteur d'alimentation sur la position « On ».

  14. La DEL d'alimentation verte devrait maintenant être activée (On).

  15. Vérifiez l'« État » et le « Statut » de la nouvelle alimentation.

      a) L'« État » de l'alimentation devrait être « Activé » et son « Statut » « OK ».

  16. Un nouvel inventaire des FRU devra être créé pour le nouveau contrôleur : Générez un nouvel inventaire des FRU.

  17. Éteignez les DEL jaunes utilisées pour localiser le CSM/CEM.

      a) Éteignez les DEL du plateau.

  18. Désactivez la fonction de réserve de CSM/CEM.

      a) Cliquez sur le bouton Relâcher.