Suppression de baies de stockage (plateaux)

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (retrait d'un plateau).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Important : cette procédure est gênante pour le client.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'E/S système en direction du plateau qui est retiré et que tous les plateaux qui y sont connectés avant de couper l'alimentation.

- Assurez-vous que le client a supprimé toutes les données du plateau qui est retiré avant de couper l'alimentation.

- Pour cette opération de maintenance, deux personnes sont nécessaires pour soulever le plateau. Le plateau peut peser près de 41 kg quand il est plein.

  Respectez toutes les précautions ESD.

  Coupure de l'alimentation à/aux plateaux

  Remarque : l'alimentation de tous les plateaux connectés au plateau retiré sera coupée.

  1. De l'arrière, mettez les interrupteurs des alimentations en position Off en commençant par le plateau qui va être remplacé. Effectuez ensuite la même opération pour tous les autres plateaux connectés.

  Retrait d'un plateau de stockage

  1. Retirez les câbles d'alimentation de chaque alimentation dans le plateau à retirer.

  2. Déconnectez tous les câbles d'extension et/ou d'interface hôte des modules E/S ou des cartes contrôleur du plateau à retirer.

  3. À l'arrière, retirez les vis qui fixent le plateau aux rails du coffret.

     a) Consultez l'illustration du retrait des vis de montage arrière.

  4. De l'avant du coffret, retirez les capuchons de finition de chaque côté du plateau.

     a) Consultez l'illustration du retrait des capuchons.

  5. Retirez les quatre vis qui maintiennent le plateau fixé à la structure du coffret.

     a) Consultez l'illustration du retrait des vis de montage avant.

  6. Faites sortir le plateau du coffret (deux personnes sont nécessaires). Faites particulièrement attention parce que le plateau est lourd.

     a) Consultez l'illustration du retrait du plateau.

  7. Installez le nombre de panneaux de remplissage approprié pour le plateau retiré.

  Rétablissement de l'alimentation du/des plateaux restants

  1. Pour les plateaux restants, mettez les interrupteurs d'alimentation des alimentations en position On en commençant par les plateaux d'extension et en terminant par le plateau contrôleur.

  2. Quelques minutes sont nécessaires pour que tous les plateaux soient complètement prêts. Les plateaux ne seront prêts que lorsque les DEL vertes seront allumées en continu.

  Mise à jour de l'inventaire

  Remarque : si un plateau doté de contrôleurs RAID a été retiré, vous devez le supprimer de l'inventaire. Une seule étape est nécessaire. Si un plateau d'extension doté de modules E/s a été retiré, l'inventaire doit être mis à jour. Commencez par l'étape 2.

  1. Le plateau retiré à contrôleurs RAID devra être supprimé de l'inventaire.

     a) Supprimez le plateau de l'inventaire.

     b) Dans la fenêtre Périphériques, sélectionnez le nom du plateau qui a été supprimé de la colonne "Détecter".

     c) Sélectionnez le bouton « Retirer ».

  2. L'agent devra être exécuté pour mettre l'inventaire à jour.

     a) Exécutez l'agent.

     b) Dans la fenêtre Récapitulatif des agents, sélectionnez sous la colonne Ajouter un agent la case correspondant à l'hôte auquel les plateaux restants sont branchés.

     c) Sélectionnez le bouton « Exécuter l'agent » pour exécuter l'agent.

  3. Une fois l'agent exécuté, les Détails du périphérique devront être contrôlés pour confirmer l'État (Activé) et le Statut (OK) de toutes les FRU.

     a) Contrôlez les détails du périphérique.

     b) Dans la fenêtre Périphériques, sélectionnez le nom du nouveau module contrôleur dans la colonne Nom.

     c) Dans la fenêtre Détails du périphérique, sélectionnez le bouton « FRU » dans la partie supérieure gauche de l'écran ou descendez jusqu'à la section des FRU.

     d) Dans la colonne de gauche sous FRU, sélectionnez chaque type de FRU pour vérifier si l'État est « Activé » et le Statut « OK ».

  4. Désactivez la fonction de réserve de CSM/CEM.

     a) Cliquez sur le bouton Relâcher.