Retrait et remplacement d'un contrôleur de plateau (contrôleur RAID et module E/S)

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (remplacement d'un contrôleur).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Génération d'un inventaire des FRU courantes

- Respectez toutes les précautions ESD.

- Remarque importante : lorsque vous remplacez le module E/S (IOM), vous pouvez sauter les étapes 8 à 13 et 15 à 19 puisque l'IOM n'a pas de batterie. L'étape 14 doit être suivie

  Procédure de retrait et de remplacement d'un contrôleur de plateau

  1. Si nécessaire, activez les DEL clignotantes jaunes pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez les DEL jaunes des unités de disques du plateau.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des DEL des unités de disque du plateau.

     Remarque : toutes les DEL jaunes des unités de disque vont clignoter.

  2. Retirez si nécessaire le capot arrière.

  3. De l'arrière, localisez le contrôleur en panne en contrôlant les voyants de panne. S'il y a une panne, la DEL jaune sera allumée.

     a) La carte contrôleur « A » se trouve à gauche et la carte contrôleur « B » à droite quand vous regardez le CSM/CEM de l'arrière.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement de la carte contrôleur.

  4. Vérifiez si le contrôleur est prêt à être retiré.

     a) Le statut de la carte contrôleur devrait être « failed ».

     b) Si la carte contrôleur n'est pas « failed », appelez votre fournisseur Sun Service.

  5. Débranchez du contrôleur en panne les câbles d'interface hôte et d'extension, transcepteurs SFP compris s'il y a un contrôleur RAID. Assurez-vous que tous les câbles sont dûment étiquetés avant de les retirer.

  6. Si la carte contrôleur est prête pour le retrait, appuyez sur le loquet à ressort noir qui se trouve au milieu de la carte contrôleur et qui maintient les deux leviers de retrait. Tout en appuyant sur le levier, dégagez vers l'extérieur les poignées du levier pour retirer la carte contrôleur du CSM/CEM.

     a) Consultez l'illustration du retrait de la carte contrôleur.

  7. Déballez le nouveau contrôleur et conservez tous les matériaux d'emballage pour retourner dedans le contrôleur en panne. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le nouveau contrôleur ou celui en panne.

  8. Préparez le retrait de la batterie du contrôleur en panne, que vous installerez dans le nouveau contrôleur.

  9. Renversez le contrôleur en panne et placez-le sur une surface plane, dessous vers le haut.

  10. De chaque côté du contrôleur, retirez les trois vis cruciformes qui fixent le capot.

      a) Consultez l'illustration du retrait des vis.

  11. Faites doucement glisser l'arrière du capot, puis soulevez délicatement le capot du contrôleur en prenant soin de ne pas déconnecter le câble de la batterie relié à la carte contrôleur.

      a) Consultez l'illustration du retrait du capot.

  12. Déconnectez le câble de la batterie du connecteur de la carte contrôleur.

  13. Retirez les six vis cruciforme, trois par côté, qui fixent le capot du nouveau contrôleur.

  14. Notez l'adresse MAC du nouveau contrôleur qui figure sur l'étiquette blanche du capot du contrôleur avant de l'insérer dans le plateau. Vous aurez besoin de ces informations à l'étape 27.

      a) Visualisez l'emplacement de l'étiquette de l'adresse MAC.

  15. Faites glisser doucement l'arrière du capot puis soulevez le capot du contrôleur.

  16. Prenez le capot du contrôleur avec la batterie et connectez le câble de la batterie au connecteur de la nouvelle carte contrôleur puis remettez en place le capot du contrôleur.

  17. Fixez le capot du contrôleur au moyen des six vis cruciformes.

  18. Fixez également le capot du contrôleur en panne à l'aide des six vis cruciformes et mettez-le dans un sachet antistatique.

  19. Insérez le nouveau contrôleur jusqu'à ce qu'il se connecte au connecteur du midplane. Veillez à ne pas plier les broches.

  20. Rabattez les poignées du loquet pour fixer le nouveau contrôleur au connecteur et vérifiez que le loquet bloque les poignées.

  21. Reconnectez tous les câbles d'interface avec l'hôte et les unités, transcepteurs SFP compris, comme ils l'étaient à l'origine.

  22. Patientez 60 secondes environ le temps que le contrôleur termine son processus d'initialisation.

      a) Toutes les DEL des liaisons doivent être allumées.

      b) Toutes les DEL de panne doivent être éteintes.

      c) La DEL de batterie chargée (lumière verte fixe) ou en charge (lumière verte clignotante) doit être allumée.

  23. Si la batterie du contrôleur en panne a été utilisée, l'âge n'a pas à être réinitialisé. Si une nouvelle batterie est installée, il doit l'être.

      a) Réinitialisez l'âge de la batterie.

      ATTENTION : risque de perte de données. Si l'âge de la batterie n'est pas correctement défini, vous risquez de ne pas être averti en temps voulu de la nécessité de changer la batterie et pouvez perdre des données. Contactez votre fournisseur Sun Service si vous avez par erreur remis l'âge de la batterie à zéro.

  24. Vérifiez l'« État » et le « Statut » du contrôleur.

      a) L'« État » du contrôleur devrait être « Activé » et son « Statut » « OK ».

  25. Un nouvel inventaire des FRU devra être créé pour le nouveau contrôleur : Générez un nouvel inventaire des FRU.

  26. Le niveau de révision du nouveau contrôleur doit être contrôlé pour confirmer la compatibilité : Validez le niveau de révision.

      a) Dans l'écran Contrôle de la révision, sélectionnez l'hôte approprié dans la zone de liste déroulante.

      b) Sélectionnez la matrice appropriée dans la zone de liste déroulante.

      c) Sélectionnez le plateau approprié dans la zone de liste déroulante Module.

      d) Si un e-mail est demandé, entrez l'adresse e-mail appropriée.

      e) Cliquez sur l'onglet « Exécuter ».

  27. Changez la configuration du serveur BOOTP en utilisant l'adresse MAC notée à l'étape 14. Reportez-vous au guide de l'administrateur de votre système d'exploitation pour des informations détaillées sur la procédure de configuration.

  28. Les volumes devront être ramenés au contrôleur original/favori. Retournez à la Sun Web Console et utilisez Sun StorEdge 6130 Configuration Service pour redistribuer les volumes.

  29. Éteignez les DEL jaunes utilisées pour localiser le CSM/CEM.

      a) Éteignez les DEL du plateau.

  30. Désactivez la fonction de réserve de CSM/CEM.

      a) Cliquez sur le bouton Relâcher.