## Cycle de vie des événements

La plupart des événements du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment repose sur un changement de l'état de maintenance. Par exemple, lorsqu'un périphérique passe de l'état « en ligne » à « hors ligne », un changement de maintenance se produit. C'est la transition de l'état En ligne à Hors ligne qui génère un événement et non la valeur Hors ligne elle-même. Si l'état suffisait à générer un événement, les mêmes événements se répèteraient sans cesse. Les transitions ne peuvent être utilisées lors du contrôle des fichiers journaux. Par conséquent, les événements figurant dans les journaux ont tendance à être répétitifs. Pour minimiser ce problème, fixez des seuils pour les entrées dans les fichiers journaux.

Les seuils garantissent qu'un nombre minimal d'entrées seront enregistrées dans les journaux au cours d'une période déterminée avant qu'un événement soit généré. Storage Automated Diagnostic Environment contient également une base de données des nombres maximaux d'événements qui répertorie le nombre d'événements générés sur le même sujet dans un intervalle de huit heures. Cette base de données arrête la création d'événements identiques lorsqu'il est impossible de procéder autrement. Par exemple, si le port d'un commutateur basculait continuellement de l'état en ligne à l'état hors ligne à quelques minutes d'intervalle, la base de données des maxima d'événements veillerait à ce que ces changements d'état ne soient signalés qu'une seule fois toutes les huit heures au lieu de toutes les cinq minutes.

La génération d'événements obéit en principe aux règles suivantes :

1. Un événement de détection est généré lorsqu'un périphérique est contrôlé pour la première fois. Il ne nécessite aucune intervention et sert à définir un seuil de contrôle, essentiellement pour le NSCC. Cet événement décrit en détail les composants du périphérique de stockage. Un événement d'audit est généré chaque semaine à la suite de la détection. Son contenu est identique à celui de l'événement de détection.
2. Il est possible de générer un événement de consignation lorsque des informations intéressantes sont détectées dans les journaux d'un hôte ou d'un périphérique de stockage. Ces informations concernent généralement des périphériques de stockage et sont envoyées à tous les utilisateurs. Ces événements peuvent requérir une action si le seuil spécifié est atteint, puis être envoyés via le fournisseur NetConnect.
3. Des événements sont générés lorsque le logiciel détecte un changement dans le contenu du rapport d'instrumentation, interroge le périphérique et compare le rapport au rapport d'instrumentation précédent, qui date généralement de quelques minutes seulement. La majorité des événements générés appartient aux catégories StateChangeEvent (événement relatif à un changement d'état) et TopologyEvent (événement relatif à la topologie).
4. Lorsque cela est possible, l'agent maître de Storage Automated Diagnostic Environment combine les événements afin de générer des événements regroupés.

Remarque -

Il est également fait référence aux événements regroupés et non qui requièrent l'intervention du personnel de service (aussi connus sous le nom d'événements actionnables) comme à des alarmes.

### Rubriques connexes

- Stratégie de contrôle
- Cycle de contrôle