## Page Paramètres de temporisation du système

Cette page affiche les paramètres de temporisation du système. Les champs suivis d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Champ/Bouton | Description
*Ping | Temps au bout duquel une tentative ping infructueuse est considérée comme ayant échoué.
*E-mail | Temps au bout duquel une tentative d'e-mail infructueuse est considérée comme ayant échoué.
*Baie de stockage Sun (jetons http) | Temps au bout duquel une réception ratée de données de jetons est considérée comme ayant échoué.
*Accès SNMP | Temps au bout duquel un accès SNMP infructueux est considéré comme ayant échoué.
*Détection in-band | Temps au bout duquel une tentative de détection de périphériques in-band infructueuse est considérée comme ayant échoué.
*luxadm (Sun A5000) | Temps au bout duquel une tentative de détection de périphériques Sun A5000 infructueuse est considérée comme ayant échoué.
*RM6 (Sun A3500FC) | Temps au bout duquel une tentative de détection de périphériques Sun A3500FC infructueuse est considérée comme ayant échoué.
*sccli (Sun 3510) | Temps au bout duquel une tentative de détection de périphériques Sun 3510 infructueuse est considérée comme ayant échoué.

### Rubriques connexes

- Affichage et édition des paramètres de temporisation
- Réinitialisation des paramètres de temporisation du système