Mise hors ligne d'un contrôleur 6130

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, respectez les conditions importantes suivantes :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : mise en mode Service d'un contrôleur).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Vérifiez que tous les pilotes multipath sont installés sur l'hôte. Si les pilotes multipath ne sont PAS installés, des erreurs E/S surviendront quand le contrôleur sera mis hors ligne.

- Mettre un contrôleur hors ligne le rend indisponibile pour les opérations E/S et en déplace les volumes sur l'autre contrôleur sans que l'accès aux volumes ne soit affecté.

- Mettre un contrôleur hors ligne réduit considérablement la performance.

- Avant de mettre un contrôleur hors ligne, assurez-vous que le client est au courant de cette opération.

  Procédure de mise hors ligne d'un contrôleur 6130

  1. Mettez le contrôleur hors ligne.

  2. Vérifiez si le contrôleur est bien hors ligne.

     a) L'État de la carte contrôleur devrait être « Activé mais hors ligne » et son Statut « Erreur ».

  3. Effectuez l'opération de maintenance.

  Procédure de mise en ligne d'un contrôleur 6130

  1. Mettez le contrôleur en ligne.

  2. Vérifiez si le contrôleur est bien en ligne.

     a) L'État de la carte contrôleur doit être « Activé » et son Statut « OK ».

  3. Les volumes devront être ramenés au contrôleur original. Retournez à la Sun Web Console et utilisez Sun StorEdge 6130 Configuration Service pour redistribuer les volumes.

  4. Désactivez la fonction de réserve du CSM/CEM.

     a) Cliquez sur le bouton Relâcher.