Retrait et remplacement d'un ensemble de ventilation

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : remplacement d'un ensemble de ventilation).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Respectez toutes les précautions ESD.

  ATTENTION : sans une ventilation et une circulation d'air adéquates, le CSM/CEM surchauffera ce qui risque d'endommager toutes les FRU. Ne laissez pas l'emplacement du ventilateur vide longtemps. Remplacez tout ventilateur défectueux dans les 15 minutes.

  Procédure de retrait et de remplacement d'un ensemble de ventilation

  1. Si nécessaire, activez les DEL clignotantes jaunes pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez les DEL jaunes des unités de disques du plateau.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des DEL des unités de disque du plateau.

     Remarque : toutes les DEL jaunes des unités de disque vont clignoter.

  2. Retirez si nécessaire le capot arrière.

  3. À l'arrière, repérez l'ensemble de ventilation défectueux en contrôlant les voyants de panne. S'il y a une panne, la DEL jaune sera allumée.

     a) L'ensemble de ventilation « A » se trouve sur la gauche et l'ensemble « B » sur la droite quand vous regardez l'arrière du CSM/CEM.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des ensembles de ventilation.

  4. Vérifiez si l'ensemble de ventilation est prêt à être retiré.

     a) Le statut de l'ensemble de ventilation devrait être « failed ».

     b) Si l'ensemble de ventilation n'est pas « failed », appelez votre fournisseur Sun Service.

  5. Si l'ensemble de ventilation est prêt à être retiré, faites glisser le loquet (comme indiqué par la flèche) vers la gauche (si c'est l'ensemble de ventilation « A » qui est remplacé) ou la droite (si c'est l'ensemble de ventilation « B » qui est remplacé) puis maintenez-le en place pour débloquer l'ensemble de ventilation et tirez le bouton vers vous pour le faire sortir. Faites sortir partiellement l'ensemble de ventilation de son emplacement pour vérifier si les deux ventilateurs ont arrêté de tourner avant de le sortir complètement du châssis.

     AVERTISSEMENT : veillez à ne pas introduire vos doigts dans l'ensemble de ventilation si les ventilateurs sont encore en mouvement.

     a) Consultez l'illustration du retrait de l'ensemble de ventilation.

  6. Déballez le nouvel ensemble de ventilation et conservez les matériaux d'emballage pour retourner dedans l'ensemble de ventilation en panne. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le nouvel ensemble de ventilation ou celui en panne.

  7. Insérez le nouvel ensemble de ventilation jusqu'à ce qu'il se connecte au connecteur du midplane. Le loquet devrait désormais maintenir l'ensemble en place.

  8. Vérifiez l'« État » et le « Statut » de l'ensemble de ventilation.

     a) L'« État » de l'ensemble de ventilation devrait être « Activé » et son « Statut » « OK ».

  9. Éteignez les DEL jaunes utilisées pour localiser le CSM/CEM.

     a) Éteignez les DEL du plateau.

  10. Désactivez la fonction de réserve de CSM/CEM.

      a) Cliquez sur le bouton Relâcher.