## Configuration d'un mot de passe pour un périphérique spécifique

Vous pouvez configurer un mot de passe qui s'applique à un seul périphérique. Ce mot de passe écrase tout mot de passe créé pour tous les périphériques du même type.

Pour configurer un mot de passe pour un périphérique spécifique :

1. Cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment > > Inventaire.

La page Périphériques, qui contient des informations récapitulatives sur les différents périphériques du système, s'affiche.

2. Cliquez sur le nom du périphérique pour lequel vous voulez configurer un mot de passe.

La page Détails du périphérique correspondant au périphérique sélectionné s'affiche.

3. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez Mettre à jour les informations de contrôle et de configuration.

La fenêtre contextuelle Informations de contrôle et de configuration s'affiche pour le périphérique.

4. Indiquez ou modifiez le mot de passe dans le champ Mot de passe.
5. Cliquez sur OK.

Le mot de passe spécifié sera désormais obligatoire pour exécuter certaines fonctions sur le périphérique.

### Rubriques connexes

- Configuration de mots de passe pour les types de périphériques