Retrait d'unités de disque d'un Common Storage Module (CSM) ou d'un Common Expansion Module (CEM).

$DEV_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : suppression d'unités de disque).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Génération d'un inventaire des FRU courantes

- Respectez toutes les précautions ESD.

- IMPORTANT : assurez-vous que le client a supprimé toutes les données des unités de disque qui vont être retirées et qu'il n'y a plus aucune activité vers celles-ci.

  Procédure de retrait d'unités de disque

  1. Si nécessaire, activez les DEL clignotantes jaunes pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez les DEL jaunes des unités de disques du plateau.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des DEL des unités de disque du plateau.

     Remarque : les DEL de toutes les unités de disque vont clignoter à l'exception de celles qui correspondent à des unités vierges.

  2. Vérifiez l'emplacement des emplacements d'unité desquels les unités vont être retirées : Vérifiez les emplacements des unités.

     a) Les unités de disque sont numérotées de 1 à 14, en partant de la gauche du CSM.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des unités de disque.

     c) Assurez-vous que la première unité de disque à être retirée est la première unité disponible en partant de la droite.

     ATTENTION : il y a un risque de perte de données si une unité de disque active est retirée. Si une unité de disque active est retirée par mégarde, patientez au moins 30 secondes avant de la réinsérer.

  3. Déballez les unités de disque vierge au fur et à mesure que vous les installez. Conservez l'ensemble des matériaux d'emballage pour retourner, si nécessaire, les unités de disque retirées. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez la nouvelle unité de disque ou l'ancienne.

  4. Retirez l'unité de disque en en relevant le levier et en la tirant vers vous.

     a) Consultez l'illustration du retrait d'une unité de disque.

  5. Abaissez la poignée du loquet de l'unité de disque retirée pour la protéger contre tout dommage éventuel.

  6. Poussez le mécanisme de dégagement du loquet pour ouvrir la poignée de l'unité de disque vierge à installer.

  7. Insérez l'unité de disque vierge et poussez-la à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'encastre dans le connecteur du midplane.

  8. Abaissez la poignée de l'unité vierge pour bien fixer l'unité. Lorsque le lecteur vierge est entièrement inséré, la poignée émet un clic indiquant qu'il est enclenché.

  9. Répétez les étapes 3 à 8 pour chaque unité de disque à retirer.

  10. Vérifiez si le « Statut » de l'unité de disque est maintenant « OK » pour toutes les unités de disque.

      a) En ce qui concerne les unités de disque encore installées, leur « État » devrait être « Activé » et leur « Statut » « OK ».

      b) Les emplacements des unités retirées devraient avoir pour « État » « Autre » et pour statut « Autre ».

  11. Un nouvel inventaire des FRU devra être créé pour les nouvelles unités de disque : Générez un nouvel inventaire des FRU.

  12. Éteignez les DEL jaunes utilisées pour localiser le CSM/CEM.

      a) Éteignez les DEL du plateau.

  13. Désactivez la fonction de réserve de CSM/CEM.

      a) Cliquez sur le bouton Relâcher.