## Stratégie de contrôle

La procédure suivante est une stratégie typique pour le contrôle.

1. Contrôle des périphériques.

Pour obtenir une vue d'ensemble du problème, l'administrateur du site ou les techniciens Sun peuvent consulter l'e-mail pour replacer les informations fournies dans leur contexte. Cela peut être fait en :

- affichant le périphérique lui-même ;
- affichant la topologie ;
- analysant le journal des événements du périphérique ;

2. Identification du problème.

Pour bon nombre d'alarmes, il suffit d'accéder à la vue Alarme pour connaître la cause probable et l'action recommandée. Dans la plupart des cas, ces informations vous permettent d'isoler la source du problème. Dans les cas où le problème reste indéterminé, il convient d'exécuter des tests de diagnostic.

Vous pouvez lancer les diagnostics par la CLI ou l'IG. L'IG de Storage Automated Diagnostic Environment permet d'exécuter des tests à distance à l'aide des agents esclaves. Cette fonction permet aux utilisateurs de lancer les tests et de les contrôler à partir d'une IG centrale sur le serveur maître, même lorsque le test de diagnostic en cours s'exécute sur un serveur esclave.

3. Une fois ce problème corrigé, vous pouvez effacer les alarmes relatives au périphérique.

### Rubriques connexes

- Cycle de contrôle
- Cycle de vie des événements