## Page Topologie

Cette page affiche un inventaire du système sous la forme d'un graphe, d'un tableau ou d'une vue topologie interactive.

Champ/Bouton | Description
Toutes les vues topologiques
Sélectionnez une action dans la topologie | Cliquez dans le menu déroulant pour sélectionner l'une des fonctions relatives aux topologies suivantes : Afficher les topologies archivées : affiche la liste de tous les instantanés de topologie archivés. Archiver la topologie courante : crée un instantané de la topologie courante.
Afficher | Cliquez dans le menu déroulant pour sélectionner l'une des trois vues topologiques suivantes : Graphique : les éléments de l'inventaire du système et les connexions sont représentés par des icônes graphiques. Tabulaire : les éléments de l'inventaire du système et les connexions sont représentés sous forme de tableau. Applet interactif : les éléments et les connexions de l'inventaire du système sont représentés dans un applet basé sur Java.
Vue de topologie tabulaire - Connexions du commutateur
Exécuter le test des liens | Cliquez pour exécuter le test des liaisons sur toute connexion sélectionnée.
Commutateur | Commutateur d'origine de la connexion.
Port du commutateur | Port de commutateur d'origine de la connexion.
Connexion | Mode de connexion du port du commutateur au port Au port.
Au port | Port unique du périphérique/hôte.
Périphérique/Hôte | Identifie la connexion de l'extrémité distante comme un périphérique ou un hôte.
Vue de topologie tabulaire - Connexions directes
Exécuter le test des liens | Cliquez pour exécuter le test des liaisons sur toute connexion sélectionnée.
Hôte | Hôte d'origine de la connexion.
Port de l'hôte | Port d'hôte d'origine de la connexion.
Connexion | Mode de connexion du port d'hôte au Port de stockage.
Port de stockage | Port unique du périphérique de stockage distant.
Stockage | Identifie le nom du périphérique de stockage situé à l'extrémité distante de la connexion.
Vue topologique de type applet interactif
Enregistrer la disposition | Cliquez pour enregistrer la disposition actuellement affichée.
Graphiques activés/désactivés | Si ils sont activés, vous obtenez une vue photographique des objets de la topologie. S'ils sont désactivés, les objets sont représentés par des lignes.
Disposition | Cliquez pour accéder aux boutons de disposition.
Horizontale/Verticale | Aligne les commutateurs selon une disposition horizontale ou verticale.
Gauche -> Droite | Cliquez pour disposer les objets de gauche à droite.
Haut -> Bas | Cliquez pour disposer les objets de haut en bas.
Assistant de disposition | Cliquez pour lancer l'assistant de disposition, qui fournit des options de disposition supplémentaires.
Liaisons activées/désactivées | Si activées, les cases de sélection sont activées sur chaque liaison pour fournir des informations détaillées sur la liaison. Remarque : s'il y a une alarme associée à une liaison, la zone de sélection est toujours active pour la liaison.

### Rubriques connexes

- À propos du contrôle des topologies
- Affichage de la topologie du réseau de stockage
- Archivage d'une topologie
- Affichage de topologies archivées
- Affichage d'un instantané de topologie archivé