## Archivage d'une topologie

Pour archiver la topologie courante :

1. Cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment > Topologie.

La configuration du système s'affiche dans la vue topologique par défaut définie dans les Préférences.

2. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez Archiver la topologie courante.

Une confirmation s'affiche une fois la topologie archivée avec succès.

### Rubriques connexes

- À propos du contrôle des topologies
- Changement de vue topologique
- Affichage de la topologie du réseau de stockage
- Affichage de topologies archivées
- Affichage d'un instantané de topologie archivé
- Suppression d'un instantané de topologie archivé