Conversion d'un plateau contrôleur en plateau d'extension

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve du CSM (Common Storage Module).

  1. Réservez le CSM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (conversion d'un plateau contrôleur).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Important : cette procédure est gênante pour le client.

- Déterminez la configuration finale et l'ampleur de la gêne causée.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'E/S système vers le contrôleur qui est converti ni vers aucun des plateaux qui y sont connectés.

  Respectez toutes les précautions ESD.

  Coupure de l'alimentation à/aux plateaux

  1. La source d'alimentation « A » se trouve à gauche et la source d'alimentation « B » à droite quand vous regardez le CSM de l'arrière.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement de l'alimentation.

  2. Mettez les interrupteurs d'alimentation des alimentations en position Off sur le plateau contrôleur à convertir.

  3. Si le plateau contrôleur qui est converti est déplacé, retirez les câbles d'alimentation de chacune des alimentations.

  4. Mettez également en position Off les interrupteurs d'alimentation de toutes les alimentations de tous les éventuels plateaux d'extension connectés au plateau contrôleur objet de la conversion.

  5. Les plateaux d'extension qui étaient connectés au plateau contrôleur qui est converti devront subir un cycle d'alimentation avec le contrôleur auxquels ils vont être désormais connectés.

  Remplacement des cartes contrôleur par des modules E/S (IOM)

  1. La carte contrôleur « A » se trouve à gauche et la carte contrôleur « B » à droite quand vous regardez le CSM de l'arrière.

     a) Consultez l'ilustration de l'emplacement de la carte contrôleur/IOM.

  2. Déconnectez tous les câbles d'hôtes et d'interface d'extension (le cas échéant) de la première carte contrôleur. Assurez-vous que tous les câbles sont étiquetés avant de les retirer.

  3. Pour retirer la carte contrôleur, appuyez sur le loquet à ressort noir qui se trouve au milieu de la carte contrôleur et qui maintient les deux leviers de retrait. Tout en appuyant sur le levier, dégagez vers l'extérieur les poignées du levier pour retirer la carte contrôleur.

     a) Consultez l'illustration du retrait de la carte contrôleur/IOM.

  4. Déballez le module E/S et conservez l'ensemble des matériaux d'emballage pour retourner dedans la carte contrôleur. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le module E/S ou la carte contrôleur.

  5. Notez l'adresse MAC du nouveau module E/S qui figure sur l'étiquette blanche du capot du module E/S avant de l'insérer dans le plateau. Ces informations devront être fournes dans le cadre de la section Rétablissement de l'alimentation de la baie de disques.

     a) Visualisez l'emplacement de l'étiquette de l'adresse MAC.

  6. Insérez le nouveau module E/S jusqu'à ce qu'il se connecte au connecteur du midplane. Veillez à ne pas plier les broches.

  7. Rabattez les poignées du loquet pour fixer le nouveau module E/S au connecteur et vérifiez que le loquet bloque les poignées.

  8. Répétez les étapes 2 à 7 pour remplacer la carte contrôleur restante.

  Changement de place du plateau (si nécessaire)

  1. À l'arrière, retirez les vis qui fixent le plateau aux rails du coffret.

     a) Consultez l'illustration du retrait des vis de montage arrière.

  2. De l'avant du coffret, retirez les capuchons de finition de chaque côté du plateau.

     a) Consultez l'illustration du retrait des capuchons.

  3. Retirez les quatre vis qui maintiennent le plateau fixé à la structure du coffret.

     a) Consultez l'illustration du retrait des vis de montage avant.

  4. Faites sortir le plateau du coffret (deux personnes sont nécessaires). Faites particulièrement attention parce que le plateau est lourd.

     a) Consultez l'illustration du retrait du plateau.

  5. Soulevez délicatement le plateau converti et insérez-le dans son nouvel emplacement.

  6. Fixez le plateau à l'avant de la structure du coffret au moyen de quatre vis.

  7. Remettez les capuchons pour couvrir les vis de montage.

  8. À l'arrière du coffret, insérez et serrez les quatre vis de montage arrière.

  Connexion des baies de stockage avec des câbles d'extension FC

  Les trois exemples suivants décrivent comment installer les câbles d'extension FC en cuivre.

- Câblage d'une configuration de baie 1x2

  1. Localisez les ports d'extension du contrôleur « A » et du contrôleur « B » à l'arrière du module contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) à l'arrière du module d'extension.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « A » du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 1.

     Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « B » du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM « B » du module d'extension 1.

     b) Consultez l'illustration de la connexion des câbles.

- Câblage d'une configuration de baie 1x3

  1. Localisez les ports d'extension du contrôleur « A » et du contrôleur « B » à l'arrière du module contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) à l'arrière des modules d'extension.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « A » du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « A » du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 2.

     b) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « B » du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM « B » du module d'extension 2.

     c) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « B » du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM « B » du module d'extension 2.

     d) Consultez l'illustration de la connexion des câbles.

- Câblage d'une configuration de baie 1x4

  1. Localisez les ports d'extension du contrôleur « A » et du contrôleur « B » à l'arrière du module contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) à l'arrière des modules d'extension.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « A » du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « A » du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 2.

     b) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « A » du module d'extension 2 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 3.

     c) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « B » du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM « B » du module d'extension 3.

     d) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « B » du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM « B » du module d'extension 2.

     e) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « B » du module d'extension 2 au port 1 de l'IOM « B » du module d'extension 3.

     f) Consultez l'illustration de la connexion des câbles.

  Rétablissement de l'alimentation du/des plateaux

  Remarque : Avant de mettre le nouveau plateau sous tension assurez-vous que le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a été configuré avec l'adresse MAC correspondante pour les nouveaux modules E/S.

  1. Si le plateau converti a été déplacé, branchez les câbles d'alimentation aux alimentations.

  2. Mettez les interrupteurs d'alimentation en position On en commençant par le/les plateaux convertis et en terminant par le plateau contrôleur.

  3. Répétez l'étape 2 si des plateaux d'extension de la configuration originale ont été connectés à un plateau contrôleur différent.

  4. Quelques minutes sont nécessaires pour que tous les plateaux soient complètement prêts. Les plateaux ne seront prêts que lorsque les DEL vertes seront allumées en continu.

  Mise à jour de l'inventaire

  1. Le plateau contrôleur converti devra être supprimé de l'inventaire.

     a) Supprimez le plateau de l'inventaire.

     b) Dans la fenêtre Périphériques, sélectionnez le nom du plateau contrôleur qui a été converti de la colonne « Détecter ».

     c) Sélectionnez le bouton « Retirer ».

  2. L'agent devra être exécuté pour mettre l'inventaire à jour en fonction de la nouvelle configuration.

     a) Exécutez l'agent.

     b) Dans la fenêtre Récapitulatif des agents, sélectionnez sous la colonne Ajouter un agent la case correspondant à l'hôte auquel les plateaux restants sont branchés.

     c) Sélectionnez le bouton « Exécuter l'agent » pour exécuter l'agent.

  3. Une fois l'agent exécuté, les Détails du périphérique devront être contrôlés pour confirmer l'État « Activé » et le Statut « OK » de toutes les FRU.

     a) Contrôlez les détails du périphérique.

     b) Dans la fenêtre Périphériques, sélectionnez le nom du nouveau module contrôleur dans la colonne Nom.

     c) Dans la fenêtre Détails du périphérique, sélectionnez le bouton « FRU » dans la partie supérieure gauche de l'écran ou descendez jusqu'à la section des FRU.

     d) Dans la colonne de gauche sous FRU, sélectionnez chaque type de FRU pour vérifier si l'État est « Activé » et le Statut « OK ».

  4. Désactivez la fonction de réserve de CSM.

     a) Cliquez sur le bouton Relâcher.