## Page Configuration de la vérification du volume

Cette page vous permet de configurer la vérification du volume pour qu'elle soit exécutée sur toutes les baies Sun T3, Sun T4 et Sun StorEdge 6120.

Champ | Description
Activer la vérification du volume | Sélectionnez cette option pour activer l'utilitaire de vérification du volume. Les volumes sont vérifiés un par un, à tour de rôle, pour toutes les baies activées.
Exécuter avec l'option « réparer » | Sélectionnez cette option pour permettre à la vérification de volume en continu de réparer automatiquement les erreurs de volume. Remarque : L'option « réparer » peut corriger par erreur la parité sur les blocs défectueux. Pour de plus amples informations, contactez un technicien.
Exécuter sur la même baie de disques tous les X jours maximum | Sélectionnez la fréquence maximale à laquelle vous souhaitez exécuter la vérification de volume sur la même baie.
Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi | Pour chaque jour de la semaine où vous souhaitez exécuter lavérification de volume, sélectionnez l'heure pendant laquelle la vérification de volume devra s'exécuter. Pour exécuter la vérification du volume en continu pendant le jour correspondant, sélectionnez TOUT LE TEMPS.
Vitesse d'exécution | Sélectionnez la vitesse à laquelle vous souhaitez que la vérification du volume en continu s'exécute sur toutes les baies. De plus grandes vitesses d'exécution entraînent une baisse des performances d'E/S de la baie.
Mot de passe par défaut de la baie de disques | Entrez le mot de passe par défaut des baies (si configuré).

### Rubriques connexes

- Exécution d'un test de diagnostic sur un périphérique