6130 제어기 오프라인으로 만들기

$DEV_NAME $FRU_NAME이 선택되었습니다.

이 유지 관리 작업을 준비하기 위해서 다음과 같은 중요한 조건들이 있습니다.

- CSM(Common Storage Module) 또는 CEM(Common Expansion Module) 예약 기능을 활성화합니다.

  1. 유지 관리를 위해 CSM/CEM을 예약합니다.

  2. (제어기를 서비스 모드에 두고) 서비스 작업 설명을 입력합니다.

  3. 풀다운 메뉴에서 예상 서비스 작업 시간을 선택합니다.

  4. 예약 버튼을 선택합니다.

     a) 다른 사용자가 로그인할 때 이 서비스 작업이 진행 중임을 알리는 경고가 표시됩니다.

- 호스트에 다중 경로 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다. 다중 경로 드라이버가 설치되어 있지 않은 경우, 제어기가 오프라인 상태가 될 경우 I/O 오류가 발생합니다.

- 제어기가 오프라인 되면 I/O 작업에 다중 경로 드라이버를 사용할 수 없게 되고 액세스에 영향을 주지 않고 해당 볼륨이 다른 제어기로 이동됩니다.

- 제어기가 오프라인 되면 성능이 현저히 감소될 수도 있습니다.

- 제어기를 오프라인 상태로 만들기 전에 이 서비스 작업을 알아야 합니다.

  6130 제어기 오프라인으로 만들기

  1. 제어기를 오프라인 상태로 만듭니다.

  2. 제어기가 현재 오프라인 상태인지 확인하십시오.

     a) 제어기 카드 상태는 "활성화 되어 있으나 오프라인 상태임"이어야 하며 해당 상황은 "오류"가 됩니다.

  3. 유지 관리 작업을 수행합니다.

  6130 제어기 온라인으로 만들기

  1. 제어기를 온라인 상태로 만듭니다.

  2. 제어기가 현재 온라인 상태인지 확인하십시오.

     a) 제어기 카드 상태는 "활성화"되어 있어야 하며 해당 상황은 "양호"입니다.

  3. 볼륨이 원래의 제어기로 다시 이동되어야 합니다. Sun Web Console로 되돌아가서 Sun StorEdge 6130 구성 서비스를 사용하여 볼륨을 다시 배포합니다.

  4. CSM/CEM 기능 예약을 비활성화합니다.

     a) 릴리스 버튼을 선택합니다.