## 참조: Sun StorEdge 6130 Array Diagnostics

Sun StorEdge 6130 배열에 다음 진단 옵션을 사용할 수 있습니다.

- 제어기 읽기 테스트

읽기 테스트는 I/O 데이터 경로를 통해 전송되어 읽기 명령을 초기화합니다. 데이터 통합 및 중복성 오류가 있는지 확인하여 알려진 특정 데이터 패턴과 데이터를 비교합니다. 읽기 명령이 올바르게 수행되지 않거나 비교된 데이터가 올바르지 않은 경우 제어기는 오류 및 실패 상태로 간주됩니다.

- 제어기 쓰기 테스트

쓰기 테스트는 (지정된 드라이브의 진단 영역에 대한) I/O 데이터 경로를 통해 전송되어 쓰기 명령을 초기화합니다. 그런 다음 이 진단 영역을 읽고 특정 데이터 패턴과 비교합니다. 쓰기가 실패하거나 비교된 데이터가 올바르지 않은 경우 제어기는 오류 및 실패 상태로 간주되고 오프라인 됩니다.

- 내부 루프백 테스트

내부 루프백 테스트는 각 제어기의 드라이브측 채널을 통해 데이터를 통과시키고 루프로 보낸 후 다시 회수합니다. 채널의 오류 조건을 결정하기에 충분한 데이터가 전송됩니다. 채널에서 테스트가 실패하는 경우 이 상황이 저장되어 다른 모든 테스트가 통과하는 경우 반환될 수 있습니다.

- 모든 제어기 테스트

모든 제어기 테스트가 실행됩니다.

### 관련 항목

- 장치에서 진단 테스트 실행