CSM/CEM 트레이 미드플레인 제거 및 교체

$DEV_NAME이 선택되었습니다.

이 서비스 작업을 준비하려면 다음을 수행하십시오.

- CSM(Common Storage Module) 또는 CEM(Common Expansion Module) 예약 기능을 활성화합니다.

  1. 유지 관리를 위해 CSM/CEM을 예약합니다.

  2. 서비스 작업(미드플레인 교체)에 대한 설명을 입력합니다.

  3. 풀다운 메뉴에서 예상 서비스 작업 시간을 선택합니다.

  4. 예약 버튼을 선택합니다.

     a) 다른 사용자가 로그인할 때 이 서비스 작업이 진행 중임을 알리는 경고가 표시됩니다.

- 이 서비스 작업을 하려면 트레이 섀시를 들어 올릴 두 사람이 필요합니다. 트레이 섀시는 완전히 채울 경우 무게가 최대 43kg까지 나갈 수 있습니다.

- 현재 FRU 인벤토리를 생성합니다.

- 모든 ESD 예방 조치를 준수합니다.

  중요:이 절차는 파열을 일으킵니다.

  1. 전원을 끄기 전에 저장소 배열에 모든 데이터를 백업했는지 확인합니다.

  2. 전원을 끄기 전에 저장소 배열에 대한 모든 시스템 I/O를 중지합니다.

  CSM 미드플레인 섀시 제거 및 교체

  1. 필요하면 올바른 트레이 위치를 찾는 데 도움이 되도록 깜박이는 황색 LED를 활성화합니다.

     a) 트레이 디스크 드라이브 황색 LED를 켭니다.

     b) 트레이 디스크 드라이브 LED 위치 그림을 참조하십시오.

     주: 모든 디스크 드라이브 황색 LED가 깜박입니다.

  2. CSM/CEM 및 모든 FRU의 상태 및 상황을 확인합니다.

  3. 필요한 경우 뒷면 덮개를 분리합니다.

  4. 후면에서 전원 공급 장치의 전원 스위치를 교체될 트레이에서 꺼짐 위치로 누릅니다.

  5. 교체될 트레이의 각 전원 공급 장치에서 전원 케이블을 제거합니다.

  6. 교체될 트레이의 제어기 카드에서 모든 인터페이스 케이블의 연결을 해제합니다. 제거하기 전에 모든 케이블의 위치를 표시했는지 확인합니다.

  7. 이 CSM/CEM 트레이가 랙에 설치된 경우, 랙에서 제거할 준비를 합니다. 그렇지 않은 경우 아래 디스크 드라이브 이동 절의 1 단계를 진행합니다.

  8. 후면에서 캐비닛의 레일에 트레이를 고정시키는 나사를 제거합니다.

     a) 후면 장착 나사 제거 그림을 참조하십시오.

  9. 캐비닛의 전면에서 트레이 섀시의 각 측면에 있는 종단부 덮개를 제거합니다.

     a) 종단부 덮개 제거 그림을 참조하십시오.

  10. 캐비닛 프레임에 배열 모듈을 고정시키는 4개의 나사를 제거합니다.

      a) 전면 장착 나사 제거 그림을 참조하십시오.

  11. 두 사람이 캐비닛에서 트레이를 빼냅니다. 트레이가 무겁기 때문에 주의해야 합니다.

      a) 배열 모듈 제거 그림을 참조하십시오.

  12. 트레이를 제거한 후 FRU를 새 트레이로 이동할 준비를 합니다.

  디스크 드라이브 이동.

  1. 디스크 드라이브를 제거할 때는 드라이브를 올바른 슬롯에 다시 설치할 수 있도록 각 트레이에 해당 슬롯 위치를 표시해 둡니다.

     중요: 드라이브를 올바른 슬롯에 다시 설치하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다.

     a) 디스크 드라이브는 트레이 왼쪽에서 시작하여 1에서 14까지 번호가 지정되어 있습니다.

     b) 디스크 드라이브 위치 그림을 참조하십시오.

  2. 디스크 드라이브 래치 릴리스를 아래로 밀어서 드라이브 래치 핸들을 엽니다.

     a) 디스크 드라이브 제거 그림을 참조하십시오.

  3. 래치 핸들을 사용하여 고장난 트레이에서 디스크 드라이브를 잡아 당겨 꺼냅니다.

  4. 새 트레이에서 디스크 드라이브를 미드플레인 커넥터와 연결될 때까지 삽입합니다.

  5. 드라이브 핸들에 밀어 넣어 드라이브를 단단히 고정시킵니다. 드라이브가 완전히 삽입되면 핸들이 딸깍 소리를 내며 제자리를 찾습니다.

  6. 나머지 드라이브를 이동할 때는 1-5단계를 반복합니다.

  제어기 이동.

  1. 제어기 카드 "A"는 왼쪽에, "B"는 오른쪽에 있습니다.

     a) 제어기 카드 위치 그림을 참조하십시오.

  2. 제어기를 제거하려면 두 개의 제거 레버를 제자리에 고정하는 제어기 카드 중간의 검은 스프링 로드 래치를 아래로 밉니다. 래치를 아래로 미는 동안 레버 핸들을 바깥으로 당겨 제어기 카드를 트레이에서 제거합니다.

     a) 제어기 카드 제거 그림을 참조하십시오.

  3. 새 트레이에서 제어기를 미드플레인 커넥터와 연결될 때까지 삽입합니다. 핀이 구부러지지 않도록 주의하십시오.

  4. 래치가 핸들을 제자리에 유지하고 있는지 확인하면서 래치 핸들을 밀어 넣어 새 제어기를 커넥터에 고정시킵니다.

  5. 나머지 제어기를 이동할 때는 1-4단계를 반복합니다.

  전원 공급 장치 이동.

  1. 전원 공급 장치 "A"는 왼쪽에, "B"는 오른쪽에 있습니다.

     a) 전원 공급 장치 위치 그림을 참조하십시오.

  2. 전원 공급 장치를 제거하려면 전원 공급 장치의 당김 고리를 잡고 레버를 놓습니다. 레버를 열고 트레이에서 전원 공급 장치를 잡아 당깁니다.

     a) 전원 공급 장치 제거 그림을 참조하십시오.

  3. 새 트레이에서 미드플레인 커넥터에 연결될 때까지 전원 공급 장치를 삽입하고 레버를 닫습니다.

  4. 나머지 전원 공급 장치를 이동할 때는 1-3단계를 반복합니다.

  팬 어셈블리 이동.

  1. 팬 어셈블리 "A"는 왼쪽에, "B"는 오른쪽에 있습니다.

     a) 팬 어셈블리 위치 그림을 참조하십시오.

  2. 팬 어셈블리를 제거하려면 래치를(화살표로 표시된 대로) 왼쪽이나 오른쪽으로 밀어 넣어 팬의 잠금을 해제한 후 손잡이를 잡아 당겨 팬 어셈블리를 제거합니다. 팬 어셈블리를 완전히 잡아 당깁니다.

     a) 팬 어셈블리 제거 그림을 참조하십시오.

  3. 새 트레이에서 팬 어셈블리를 미드플레인 커넥터와 연결될 때까지 삽입합니다. 래치가 어셈블리를 제자리에 고정해야 합니다.

  4. 나머지 팬 어셈블리를 이동할 때는 1-5단계를 반복합니다.

  캐비닛에 새 트레이 설치.

  1. 캐비닛 앞면에서 트레이 섀시를 들어 올려 캐비닛에 밀어 넣습니다.

     a) 배열 모듈을 들어 올려 밀어 넣기 그림을 참조하십시오.

  2. 트레이를 캐비닛 프레임 전면에 고정시키는 4개의 나사를 설치합니다.

     a) 전면 장착 나사 고정 그림을 참조하십시오.

  3. 장착 나사를 덮는 종단부 덮개를 교체합니다.

  4. 후면에서 레일에 트레이를 고정시키는 나사를 삽입합니다.

     a) 후면 장착 나사 고정 그림을 참조하십시오.

  케이블을 재연결하여 트레이 전원 켜기.

  1. 두 제어기에 대한 모든 호스트 인터페이스 케이블 및 드라이브 인터페이스 케이블을 재연결합니다.

  2. 전원 케이블을 트레이 섀시의 각 전원 공급 장치에 끼워 넣습니다.

  3. 전원 공급 장치의 전원 스위치를 눌러 켜기 위치에 둡니다.

  4. 트레이 및 디스크 드라이브가 준비되려면 수 분이 소요됩니다.

  5. 모든 FRU의 "상황"이 "양호"인지 확인합니다.

     a) 제어기 "상황"은 "양호"여야 하고 "가용성"은 "실행 중/최대 전원"이어야 합니다.

  6. 새 미드플레인에 대해 새 FRU 인벤토리를 만들어야 합니다. 새 FRU 인벤토리를 생성하십시오.

  7. CSM/CEM 기능 예약을 비활성화합니다.

     a) 릴리스 버튼을 선택합니다.