## 이벤트 라이프사이클

대부분의 Storage Automated Diagnostic Environment 이벤트는 상태 전이를 기반으로 합니다. 예를 들어, 장치의 상태가 온라인에서 오프라인으로 변하면 상태 변화가 일어납니다. 이벤트를 생성하는 것은 실제 오프라인 값이 아니라 온라인에서 오프라인으로의 전이입니다. 상태만을 사용하여 이벤트를 생성할 경우 항상 동일한 이벤트가 항상 생성될 것입니다. 로그 파일 모니터링 시에는 상태 변화를 사용할 수 없으므로 로그 이벤트가 반복해서 나타납니다. 이 문제를 최소화하려면 로그 파일 항목에 임계값을 설정하십시오.

임계값을 사용하면 이벤트가 생성되기 전 특정 기간 동안 최소 수의 로그 파일 항목이 발생합니다. 또한 Storage Automated Diagnostic Environment에는 동일한 8시간 동안 동일한 주제에 대해 생성되는 이벤트 수를 추적하는 이벤트 최대값 데이터베이스가 포함되어 있습니다. 이 데이터베이스는 다른 대안이 없을 때 반복 이벤트 생성을 중지시킵니다. 예를 들어, 스위치의 포트가 매 몇 분 간격으로 오프라인과 온라인 사이에서 토글된다면 이벤트 최대값 데이터베이스를 사용해 매 5분 간격이 아닌 8시간마다 한 번씩 토글을 보고하게 만듭니다.

일반적으로 이벤트는 다음 지침에 따라 생성됩니다.

1. 장치가 처음 모니터될 때 검색 이벤트가 생성됩니다. 이 이벤트는 조치 불가능한 이벤트며, 주로 NSCC에 대해 모니터링 기준을 설정할 때 사용합니다. 이 이벤트는 저장 장치의 구성 요소를 자세히 설명합니다. 장치 검색 후 매 주마다 감사 이벤트가 생성됩니다. 감사 이벤트는 검색 이벤트와 동일한 내용을 갖습니다.
2. 호스트나 저장소 로그 파일에서 흥미로운 정보가 발견되면 로그 이벤트가 생성될 수 있습니다. 일반적으로 이 정보는 저장 장치와 관련되며 모든 사용자에게 보내집니다. 이 이벤트를 임계값에 따라 조치 가능하게 만든 다음 활성화된 경우 Net Connect 공급자를 사용하여 보낼 수 있습니다.
3. 소프트웨어에서 측정 보고서의 내용 변경을 감지하고 장치를 검사한 다음, 보고서를 마지막 측정 보고서(보통 몇 분 전에 생성된 것)와 비교할 때 이벤트가 생성됩니다. 생성되는 이벤트의 대부분은 StateChangeEvent와 TopologyEvent 범주에 속합니다.
4. 가능한 경우 Storage Automated Diagnostic Environment 마스터 에이전트는 이벤트를 결합하여 집계된 이벤트를 만듭니다.

참고 –

서비스 담당 직원의 조치가 필요한 이벤트(조치 가능한 이벤트라고 함) 및 집계 이벤트도 경보라고 할 수 있습니다.

### 관련 항목

- 모니터링 전략
- 모니터링 주기