CSM(Common Storage Module) 또는 CEM(Common Expansion Module)에서 디스크 드라이브 제거

$DEV_NAME이 선택되었습니다.

이 서비스 작업을 준비하려면 다음을 수행하십시오.

- CSM(Common Storage Module) 또는 CEM(Common Expansion Module) 예약 기능을 활성화합니다.

  1. 유지 관리를 위해 CSM/CEM을 예약합니다.

  2. 서비스 작업(디스크 드라이브 제거)에 대한 설명을 입력합니다.

  3. 풀다운 메뉴에서 예상 서비스 작업 시간을 선택합니다.

  4. 예약 버튼을 선택합니다.

     a) 다른 사용자가 로그인할 때 이 서비스 작업이 진행 중임을 알리는 경고가 표시됩니다.

- 현재 FRU 인벤토리를 생성합니다.

- 모든 ESD 예방 조치를 준수합니다.

- 중요: 제거할 디스크 드라이브에서 모든 데이터를 제거했고 더 이상의 작업이 없는지 확인합니다.

  디스크 드라이브 제거

  1. 필요하면 올바른 트레이 위치를 찾는 데 도움이 되도록 깜박이는 황색 LED를 활성화합니다.

     a) 트레이 디스크 드라이브 황색 LED를 켭니다.

     b) 트레이 디스크 드라이브 LED 위치 그림을 참조하십시오.

     주: 빈 디스크 드라이브를 제외한 모든 디스크 드라이브 황색 LED가 깜박입니다.

  2. 디스크 드라이브를 제거할 드라이브 슬롯의 위치를 확인합니다. 드라이브 위치를 확인합니다.

     a) 디스크 드라이브는 CSM 왼쪽에서 시작하여 1에서 14까지 번호가 지정되어 있습니다.

     b) 디스크 드라이브 위치 그림을 참조하십시오.

     c) 제거할 첫 번째 디스크 드라이브가 오른쪽에서 첫 번째 사용 가능한 디스크 드라이브인지 확인합니다.

     주의: 활성 디스크 드라이브를 제거하면 데이터가 손실될 수 있습니다. 잘못하여 활성 디스크 드라이브를 제거한 경우 다시 넣기 전에 최소 30 초 정도 기다립니다.

  3. 설치할 때마다 하나씩 빈 디스크 드라이브 포장을 풉니다. 모든 포장재를 보관하여 필요한 경우 제거한 디스크 드라이브를 넣어 둡니다. 해당 디스크 드라이브나 빈 디스크 드라이브를 다룰 때에는 주의하십시오.

  4. 디스크 드라이브 레버를 들어 올리고 디스크 드라이브를 빼내어 디스크 드라이브를 제거합니다.

     a) 디스크 드라이브 제거 그림을 참조하십시오.

  5. 제거한 디스크 드라이브의 래치 핸들을 아래로 밀어 넣어 손상되지 않도록 보호합니다.

  6. 래치 릴리스를 밀어 설치할 빈 디스크 드라이브의 핸들을 엽니다.

  7. 빈 디스크 드라이브를 넣고 미드플레인 커넥터에 장착될 때까지 밀어 넣습니다.

  8. 빈 드라이브 핸들을 아래로 밀어 드라이브를 단단히 고정시킵니다. 블랭크 드라이브가 완전히 삽입되면 핸들에서 딸깍 소리가 납니다.

  9. 제거된 각 디스크 드라이브에 대해 3~8단계를 반복합니다.

  10. 디스크 드라이브 "상황"이 모든 디스크 드라이브에 대해 현재 "양호"인지 확인하십시오.

      a) 아직 설치되어 있는 디스크 드라이브의 경우, "상태"는 "활성화"이고 "상황"은 "양호"여야 합니다.

      b) 제거된 드라이브의 슬롯 위치는 "기타" "상태" 및 "기타" "상황"이어야 합니다.

  11. 디스크 드라이브 제거 후 새 FRU 인벤토리를 만들어야 합니다. 새 FRU 인벤토리를 생성하십시오.

  12. CSM/CEM을 찾는 데 사용되는 황색 LED를 끕니다.

      a) 트레이 LED를 끕니다.

  13. CSM/CEM 기능 예약을 비활성화합니다.

      a) 릴리스 버튼을 선택합니다.