제어기 배터리 설치 및 교체

$DEV_NAME $FRU_NAME이 선택되었습니다.

이 서비스 작업을 준비하려면 다음을 수행하십시오.

- CSM(Common Storage Module) 예약을 활성화합니다.

  1. 유지 관리를 위해 CSM/CEM을 예약합니다.

  2. 서비스 작업(제어기배터리 교체)에 대한 설명을 입력합니다.

  3. 풀다운 메뉴에서 예상 서비스 작업 시간을 선택합니다.

  4. 예약 버튼을 선택합니다.

     a) 다른 사용자가 로그인할 때 이 서비스 작업이 진행 중임을 알리는 경고가 표시됩니다.

- 모든 ESD 예방 조치를 준수합니다.

  제어기 배터리 설치 및 교체

  1. 필요하면 올바른 트레이 위치를 찾는 데 도움이 되도록 깜박이는 황색 LED를 활성화합니다.

     a) 트레이 디스크 드라이브 황색 LED를 켭니다.

     b) 트레이 디스크 드라이브 LED 위치 그림을 참조하십시오.

     주: 모든 디스크 드라이브 황색 LED가 깜박입니다.

  2. 필요한 경우 뒷면 덮개를 분리합니다.

  3. 후면에서 오류 LED를 확인하여 오류가 있는 제어기/배터리를 찾습니다. 오류가 감지되면 녹색 배터리 LED가 "꺼짐" 상태가 됩니다.

     a) 후면에서 CSM을 볼 때 제어기 카드 "A"는 왼쪽에 있고 제어기 카드 "B"는 오른쪽에 있습니다.

     b) 제어기 카드 위치 그림을 참조하십시오.

  4. 배터리를 제거할 준비가 되어 있는지 확인합니다.

     a) 배터리 "상태" 및 "상황"이 "활성화 되어 있으나 오프라인 상태임" 및 "오류" 또는 "알 수 없음" 및 "알 수 없음"입니다.

     b) 배터리 "상태" 및 "상황"이 "활성화 되어 있으나 오프라인 상태임" 및 "오류" 또는 "알 수 없음" 및 "알 수 없음"이 아닌 경우, Sun 서비스 공급자에게 문의합니다.

  5. 배터리를 교체하려면 제어기를 오프라인 상태로 만듭니다.

  6. 제어기가 현재 오프라인 상태인지 확인하십시오.

     a) 제어기 카드 "상태"는 "활성화 되어 있으나 오프라인 상태임"이어야 하며 해당 "상황"은 "오류"가 됩니다.

  7. 제어기 카드에서 모든 호스트 및 장치 인터페이스 케이블 연결을 해제합니다. 제거하기 전에 모든 케이블의 위치를 표시했는지 확인합니다.

  8. 제어기 카드를 제거할 준비가 된 경우, 두 개의 제거 레버를 제자리에 고정하는 제어기 카드 중간의 검은 스프링 로드 래치를 아래로 밉니다. 래치를 아래로 미는 동안 레버 핸들을 바깥으로 당겨 제어기 카드를 CSM에서 제거합니다.

     a) 제어기 카드 제거 그림을 참조하십시오.

  9. 새 배터리 포장을 풀고 모든 포장재를 보관하여 고장난 배터리를 다시 넣어두거나 해당 배터리를 적절하게 폐기합니다. 새 배터리나 고장난 배터리를 다룰 때에는 주의하십시오.

  10. 제어기에서 고장난 배터리를 제거하고 새 배터리를 설치할 준비를 합니다.

  11. 제어기를 뒤집어 바닥쪽이 위를 향하도록 평평한 면에 놓습니다.

  12. 제어기 덮개를 제자리에 고정시키는 6 개의 Phillips 나사(한 쪽에 3 개씩)를 제거합니다.

      a) 나사 제거 그림을 참조하십시오.

  13. 제어기 카드에 아직 연결되어 있는 배터리 케이블에 주의하면서 덮개를 뒤로 약간 밀고 제어기에서 덮개를 조심스럽게 꺼냅니다.

      a) 덮개 제거 그림을 참조하십시오.

  14. 제어기 카드의 커넥터와 배터리 케이블의 연결을 해제합니다.

  15. 하나의 고정 나사를 제거하고 브래킷을 옆으로 밀어 배터리 브래킷을 제거하여 손잡이를 치웁니다. a) 배터리 제거 그림을 참조하십시오.

  16. 배터리 브래킷에서 고장난 배터리를 제거합니다.

  17. 제어기 덮개에 새 배터리를 놓고 배터리 브래킷을 다시 제자리에 밀어 넣습니다.

  18. 단일 나사를 제자리에 놓고 조여서 배터리를 고정시킵니다.

  19. 배터리 장비를 제어기 보드의 커넥터에 연결합니다.

      a) 배터리 장비 그림을 참조하십시오.

  20. 배터리 덮개를 제자리에 밀어 넣습니다.

  21. 모두 6개의 Phillips 나사를 사용하여 제어기 덮개를 제자리에 고정시킵니다.

  22. 미드플레인 커넥터와 연결될 때까지 제어기를 삽입합니다. 핀이 구부러지지 않도록 주의하십시오.

  23. 래치가 핸들을 제자리에 유지하고 있는지 확인하면서 래치 핸들을 밀어 넣어 제어기를 커넥터에 고정시킵니다.

  24. 모든 호스트 인터페이스 케이블 및 드라이브 인터페이스 케이블을 원래의 위치로 재연결합니다.

  25. 제어기가 해당 부트 프로세스를 완료할 때까지 약 60 초를 기다렸다가 제어기 뒷면의 표시등을 확인합니다.

      a) 모든 오류 LED가 꺼져야 합니다.

      b) 배터리 충전됨(녹색) 또는 충전 중(깜박이는 녹색) LED가 켜져야 합니다.

  26. 제어기는 다시 "온라인" 상태가 되어야 합니다.

  27. 제어기가 현재 온라인 상태인지 확인하십시오.

      a) 제어기 카드 상태는 "활성화"이고 해당 상황은 "양호"여야 합니다.

      b) 모든 링크 LED가 켜져야 합니다.

  28. 배터리 "상태" 및 "상황"을 확인합니다.

      a) 배터리 "상태"는 "활성화"이고 해당 "상황"은 "양호"여야 합니다.

      주: 완전히 충전될 때까지 배터리 "상황"은 "저하"일 수도 있습니다.

  29. 배터리 나이가 재설정되어야 합니다.

      a) 배터리 나이를 재설정합니다.

      주의: 데이터가 손실될 수 있습니다. 배터리 수명이 올바르게 설정되지 않은 경우, 올바른 시간에 데이터를 변경하라는 통지를 받지 못하여 데이터가 손실될 수 있습니다.

  30. 볼륨이 원래의 제어기로 다시 이동되어야 합니다. Sun Web Console로 되돌아가서 Sun StorEdge 6130 Configuration Service를 사용하여 볼륨을 다시 배포합니다.

  31. CSM/CEM을 찾는 데 사용되는 황색 LED를 끕니다.

      a) 트레이 LED를 끕니다.

  32. CSM 기능 예약을 비활성화합니다.

      a) 릴리스 버튼을 선택합니다.