저장소 배열(트레이) 제거

이 서비스 작업을 준비하려면 다음을 수행하십시오.

- CSM(Common Storage Module) 또는 CEM(Common Expansion Module) 예약 기능을 활성화합니다.

  1. 유지 관리를 위해 CSM/CEM을 예약합니다.

  2. 서비스 작업(트레이 제거)에 대한 설명을 입력합니다.

  3. 풀다운 메뉴에서 예상 서비스 작업 시간을 선택합니다.

  4. 예약 버튼을 선택합니다.

     a) 다른 사용자가 로그인할 때 이 서비스 작업이 진행 중임을 알리는 경고가 표시됩니다.

- 중요: 이 절차는 파열을 일으킵니다.

- 전원을 제거하기 전에 제거할 트레이 및 연결된 모든 트레이에 대한 시스템 I/O가 없는지 확인합니다.

- 전원을 제거하기 전에 제거할 트레이에서 모든 데이터를 지웠는지 확인합니다.

- 이 서비스 작업을 하려면 트레이를 들어 올릴 두 사람이 필요합니다. 트레이는 완전히 채울 경우 무게가 최대 43kg까지 나갈 수 있습니다.

  모든 ESD 예방 조치를 준수합니다.

  트레이 전원 제거

  주: 제거할 트레이에 연결된 모든 트레이의 전원을 제거해야 합니다.

  1. 후면에서 먼저 제거할 트레이에서 전원 공급 장치의 전원 스위치를 끄기 위치로 누릅니다. 그런 다음 다른 연결된 모든 트레이에 대해 전원 공급 장치의 전원 스위치를 끄기 위치로 누릅니다.

  저장소 트레이 제거

  1. 제거될 트레이의 각 전원 공급 장치에서 전원 케이블을 제거합니다.

  2. I/O 모듈에서 모든 확장 및 호스트 인터페이스 케이블을 연결 해제하거나 제거할 트레이에서 제어기 카드를 연결 해제합니다.

  3. 후면에서 캐비닛의 레일에 트레이를 고정시키는 나사를 제거합니다.

     a) 후면 장착 나사 제거 그림을 참조하십시오.

  4. 캐비닛의 전면에서 트레이의 각 측면에 있는 종단부 덮개를 제거합니다.

     a) 종단부 덮개 제거 그림을 참조하십시오.

  5. 캐비닛 프레임에 트레이를 고정시키는 4개의 나사를 제거합니다.

     a) 전면 장착 나사 제거 그림을 참조하십시오.

  6. 두 사람이 캐비닛에서 트레이를 빼냅니다. 트레이가 무겁기 때문에 주의해야 합니다.

     a) 트레이 제거 그림을 참조하십시오.

  7. 제거한 트레이용으로 적절한 수의 필러 패널을 설치합니다.

  나머지 트레이 전원 복원

  1. 나머지 트레이의 경우, 먼저 확장 트레이로 시작하여 마지막으로 제어기 트레이에서 전원 공급 장치의 전원 스위치를 켜기 위치로 누릅니다.

  2. 모든 트레이가 완전히 준비되려면 수 분이 소요됩니다. 녹색 LED가 지속될 경우에만 트레이가 준비됩니다.

  인벤토리 업데이트

  주: RAID 제어기가 있는 트레이가 제거된 경우, 인벤토리에서 제거해야 합니다. 1 단계만 완료해야 합니다. I/O 모듈이 있는 확장 트레이가 제거된 경우, 인벤토리를 업데이트해야 합니다. 2 단계로 시작하십시오.

  1. RAID 제어기가 있는 제거한 트레이는 인벤토리에서 제거되어야 합니다.

     a) 인벤토리에서 트레이를 제거합니다.

     b) 장치 창의 "검색" 열에서 제거된 트레이의 이름을 선택합니다.

     c) "제거" 버튼을 선택합니다.

     인벤토리를 업데이트하려면 에이전트를 실행해야 합니다.

     a) 에이전트를 실행합니다.

     b) 에이전트 요약 창에서 나머지 트레이가 연결되는 적절한 호스트에 대해 에이전트 추가 열 아래에 있는 상자를 선택합니다.

     c) "에이전트 실행" 버튼을 선택하여 에이전트를 실행합니다.

  2. 에이전트를 실행한 후 모든 FRU의 상태가 "활성화"되어 있고 상황이 "양호"한지 확인하려면 장치 세부 정보에 확인 표시를 해야 합니다.

     a) 장치 세부 정보를 검토합니다.

     b) 장치 창의 이름 열 아래에서 적절한 제어기 모듈 이름을 선택합니다.

     c) 장치 세부 정보 창의 화면 왼쪽 상단에서 FRU로 "건너 뛰기"를 선택하거나 FRU 절로 스크롤합니다.

     d) FRU 아래 왼쪽 열에서 각 FRU 유형을 선택하여 상태가 "활성화"되어 있고 상황이 "양호"한지 확인합니다.

  3. CSM/CEM 기능 예약을 비활성화합니다.

     a) 릴리스 버튼을 선택합니다.