전원 공급 장치 제거 및 교체

$DEV_NAME $FRU_NAME이 선택되었습니다.

이 서비스 작업을 준비하려면 다음을 수행하십시오.

- CSM(Common Storage Module) 또는 CEM(Common Expansion Module) 예약 기능을 활성화합니다.

  1. 유지 관리를 위해 CSM/CEM을 예약합니다.

  2. 서비스 작업(전원 공급 장치 교체)에 대한 설명을 입력합니다.

  3. 풀다운 메뉴에서 예상 서비스 작업 시간을 선택합니다.

  4. 예약 버튼을 선택합니다.

     a) 다른 사용자가 로그인할 때 이 서비스 작업이 진행 중임을 알리는 경고가 표시됩니다.

- 현재 FRU 인벤토리를 생성합니다.

- 모든 ESD 예방 조치를 준수합니다.

  전원 공급 장치 제거 및 교체

  1. 필요하면 올바른 트레이 위치를 찾는 데 도움이 되도록 깜박이는 황색 LED를 활성화합니다.

     a) 트레이 디스크 드라이브 황색 LED를 켭니다.

     b) 트레이 디스크 드라이브 LED 위치 그림을 참조하십시오.

     주: 모든 디스크 드라이브 황색 LED가 깜박입니다.

  2. 필요한 경우 뒷면 덮개를 분리합니다.

  3. 후면에서 오류 표시등을 확인하여 오류가 있는 전원 공급 장치를 찾습니다. 오류가 감지되면 황색 LED가 켜집니다.

     a) 후면에서 CSM/CEM을 볼 때 전원 공급 장치 "A"는 왼쪽에 있고 "B"는 오른쪽에 있습니다.

     b) 전원 공급 장치 위치 그림을 참조하십시오.

  4. 전원 공급 장치를 제거할 준비가 되어 있는지 확인합니다.

     a) 전원 공급 장치 상황은 "오류"여야 합니다.

     b) 전원 공급 장치가 "오류" 상태가 아닌 경우, Sun 서비스 제공업체에 문의하십시오.

  5. 고장난 전원 공급 장치의 전원 스위치를 "끄기" 위치로 전환합니다.

  6. 고장난 전원 공급 장치에서 전원 코드를 뺍니다.

  7. 고장난 전원 공급 장치의 당김 고리를 잡아 레버를 놓습니다. 레버를 열고 장치에서 전원 공급 장치를 잡아 당깁니다.

     a) 전원 공급 장치 제거 그림을 참조하십시오.

  8. 새 전원 공급 장치 포장을 풀고 모든 포장재를 보관하여 고장난 전원 공급 장치를 다시 넣어둡니다. 새 전원 공급 장치나 고장난 전원 공급 장치를 다룰 때에는 주의하십시오.

  9. 새 전원 공급 장치의 전원 스위치는 "끄기" 위치에 있어야 합니다.

  10. 새 전원 공급 장치가 제거한 전원 공급 장치와 동일한 방향으로 열리는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 다른 피벗 기둥으로 레버를 이동합니다. 레버를 죄고 있는 나사를 풀려면 끝이 작은 Phillips 스크루 드라이버가 필요합니다.

  11. 미드플레인 커넥터에 연결될 때까지 새 전원 공급 장치를 삽입하고 레버를 닫습니다.

  12. 전원 코드를 새 전원 공급 장치에 꽂습니다.

  13. 전원 스위치를 "켜기" 위치로 전환합니다.

  14. 이제 녹색 전원 LED가 "켜져" 있어야 합니다.

  15. 새 전원 공급 장치 "상태" 및 "상황"을 확인합니다.

      a) 전원 공급 장치 "상태"는 "활성화"이고 해당 "상황"은 "양호"여야 합니다.

  16. 새 제어기에 대해 새 FRU 인벤토리를 만들어야 합니다. 새 FRU 인벤토리를 생성하십시오.

  17. CSM/CEM을 찾는 데 사용되는 황색 LED를 끕니다.

      a) 트레이 LED를 끕니다.

  18. CSM/CEM 기능 예약을 비활성화합니다.

      a) 릴리스 버튼을 선택합니다.