트레이 제어기(RAID 제어기 및 I/O 모듈)를 제거하여 교체합니다.

$DEV_NAME $FRU_NAME이 선택되었습니다.

이 서비스 작업을 준비하려면 다음을 수행하십시오.

- CSM(Common Storage Module) 또는 CEM(Common Expansion Module) 예약 기능을 활성화합니다.

  1. 유지 관리를 위해 CSM/CEM을 예약합니다.

  2. 서비스 작업(제어기 교체)에 대한 설명을 입력합니다.

  3. 풀다운 메뉴에서 예상 서비스 작업 시간을 선택합니다.

  4. 예약 버튼을 선택합니다.

     a) 다른 사용자가 로그인할 때 이 서비스 작업이 진행 중임을 알리는 경고가 표시됩니다.

- 현재 FRU 인벤토리를 생성합니다.

- 모든 ESD 예방 조치를 준수합니다.

- 주요 사항: I/O 모듈(IOM) 교체 시 IOM에 배터리가 없기 때문에 8-13 및 15-19 단계를 건너 뛸 수 있습니다. 14 단계는 계속 수행해야 합니다.

  트레이 제어기 설치 및 교체

  1. 필요하면 올바른 트레이 위치를 찾는 데 도움이 되도록 깜박이는 황색 LED를 활성화합니다.

     a) 트레이 디스크 드라이브 황색 LED를 켭니다.

     b) 트레이 디스크 드라이브 LED 위치 그림을 참조하십시오.

     주: 모든 디스크 드라이브 황색 LED가 깜박입니다.

  2. 필요한 경우 뒷면 덮개를 분리합니다.

  3. 후면에서 오류 표시등을 확인하여 오류가 있는 제어기를 찾습니다. 오류가 감지되면 황색 LED가 켜집니다.

     a) 후면에서 CSM/CEM을 볼 때 제어기 카드 "A"는 왼쪽에 있고, "B"는 오른쪽에 있습니다.

     b) 제어기 카드 위치 그림을 참조하십시오.

  4. 제어기를 제거할 준비가 되어 있는지 확인합니다.

     a) 제어기 카드 상황은 "오류"여야 합니다.

     b) 제어기 카드가 "오류" 상태가 아닌 경우, Sun 서비스 제공업체에 문의하십시오.

  5. 이것이 RAID 제어기인 경우 오류가 있는 제어기에서 SFP 송수신기를 포함하여 호스트 및 확장 인터페이스 케이블을 연결 해제합니다. 제거하기 전에 모든 케이블의 위치를 표시했는지 확인합니다.

  6. 제어기 카드를 제거할 준비가 된 경우, 두 개의 제거 레버를 제자리에 고정하는 제어기 카드 중간의 검은 스프링 로드 래치를 아래로 밉니다. 래치를 아래로 미는 동안 레버 핸들을 바깥으로 당겨 제어기 카드를 CSM/CEM에서 제거합니다.

     a) 제어기 카드 제거 그림을 참조하십시오.

  7. 새 제어기 포장을 풀고 모든 포장재를 보관하여 고장난 제어기를 다시 넣어둡니다. 새 제어기나 고장난 제어기를 다룰 때에는 주의하십시오.

  8. 고장난 제어기에서 배터리를 제거하여 새 제어기에 설치할 준비를 합니다.

  9. 고장난 제어기를 뒤집어 바닥쪽이 위를 향하도록 평평한 면에 놓습니다.

  10. 제어기 덮개를 제자리에 고정시키는 6 개의 Phillips 나사(한 쪽에 3 개씩)를 제거합니다.

      a) 나사 제거 그림을 참조하십시오.

  11. 제어기 카드에 아직 연결되어 있는 배터리 케이블에 주의하면서 덮개를 뒤로 약간 밀고 제어기에서 덮개를 조심스럽게 꺼냅니다.

      a) 덮개 제거 그림을 참조하십시오.

  12. 제어기 카드의 커넥터와 배터리 케이블의 연결을 해제합니다.

  13. 새 제어기에서 제어기 덮개를 제자리에 고정시키는 6 개의 Phillips 나사(한 쪽에 3 개씩)를 제거합니다.

  14. 트레이에 삽입하기 전에 제어기 덮개의 하얀 레이블에 새 제어기의 MAC 주소를 기록합니다. 이 정보는 27 단계에서 필요합니다.

      a) MAC 주소 레이블 위치를 참조하십시오.

  15. 덮개를 뒤로 약간 밀었다가 들어 올립니다.

  16. 배터리와 제어기 덮개를 갖고 있다가 새 제어기 카드의 커넥터에 배터리 케이블을 연결한 후 제어기 덮개를 다시 제자리로 밀어 넣습니다.

  17. 모두 6개의 Phillips 나사를 사용하여 제어기 덮개를 제자리에 고정시킵니다.

  18. 고장난 제어기에 모두 6개의 Phillips 나사를 사용하여 다른 제어기 덮개를 제자리에 고정시키고 정전기 방지 봉투에 넣습니다.

  19. 미드플레인 커넥터와 연결될 때까지 새 제어기를 삽입합니다. 핀이 구부러지지 않도록 주의하십시오.

  20. 래치가 핸들을 제자리에 유지하고 있는지 확인하면서 래치 핸들을 밀어 넣어 새 제어기를 커넥터에 고정시킵니다.

  21. SFP 송수신기를 포함하여 모든 호스트 인터페이스 케이블 및 드라이브 인터페이스 케이블을 원래의 위치에 다시 연결합니다.

  22. 제어기가 부트 프로세스를 완료할 때까지 약 60초 정도 기다립니다.

      a) 모든 링크 LED가 켜져야 합니다.

      b) 모든 오류 LED가 꺼져야 합니다.

      c) 배터리 충전됨(녹색) 또는 충전 중(깜박이는 녹색) LED가 켜져야 합니다.

  23. 고장난 제어기의 배터리를 사용한 경우 배터리 나이를 재설정할 필요가 없습니다. 새 배터리가 설치된 경우 배터리 나이를 재설정해야 합니다.

      a) 배터리 나이를 재설정합니다.

      주의: 데이터가 손실될 수 있습니다. 배터리 수명이 올바르게 설정되지 않은 경우, 올바른 시간에 데이터를 변경하라는 통지를 받지 못하여 데이터가 손실될 수 있습니다. 배터리 수명이 실수로 재설정된 경우 Sun 서비스 제공업체에 문의하십시오.

  24. 제어기 "상태" 및 "상황"을 확인합니다.

      a) 제어기 "상태"는 "활성화"이고 해당 "상황"은 "양호"여야 합니다.

  25. 새 제어기에 대해 새 FRU 인벤토리를 만들어야 합니다. 새 FRU 인벤토리를 생성하십시오.

  26. 새 제어기의 개정 수준에서 호환성을 확인해야 합니다. 개정 수준을 검증합니다.

      a) 개정 확인 화면의 드롭 다운 상자에서 올바른 호스트를 선택합니다.

      b) 드롭 다운 상자에서 올바른 매트릭스를 선택합니다.

      c) 모듈 드롭 다운 상자에서 올바른 트레이를 선택합니다.

      d) 전자 메일이 필요한 경우, 적절한 전자 메일 주소를 입력합니다.

      e) "실행" 탭을 누릅니다.

  27. BOOTP 서버 구성을 14 단계에서 기록한 MAC 주소로 변경합니다. 구성 절차에 대한 자세한 정보는 특정 운영 체제 관리 지침서를 참조하십시오.

  28. 볼륨이 원래의/기본 제어기로 다시 이동되어야 할 수도 있습니다. Sun Web Console로 되돌아가서 Sun StorEdge 6130 Configuration Service를 사용하여 볼륨을 다시 배포합니다.

  29. CSM/CEM을 찾는 데 사용되는 황색 LED를 끕니다.

      a) 트레이 LED를 끕니다.

  30. CSM/CEM 기능 예약을 비활성화합니다.

      a) 릴리스 버튼을 선택합니다.