저장소 배열(트레이) 추가

이 서비스 작업을 준비하려면 다음을 수행하십시오.

- 중요: 이 절차가 작업에 방해가 될 수도 있습니다(해당 절-새 구성 전원 켜기에서 주 3 참조).

- 이 서비스 작업을 하려면 새 트레이를 들어 올릴 두 사람이 필요합니다. 새 트레이를 완전히 채울 경우 무게가 최대 43kg까지 나갈 수 있습니다.

- 모든 ESD 예방 조치를 준수합니다.

  저장소 트레이 설치 준비

  1. 두 사람이 포장을 풀고 새 트레이를 꺼냅니다.

  2. EMI 개스킷에서 보조 스트립을 제거하여 드라이브 베젤 바로 뒤에 있는 트레이에 적용합니다.

     주: 이것은 캐비닛 설치에만 적용합니다.

     a) EMI 개스킷 설치 그림을 참조하십시오.

  3. 캐비닛 전면에서 적절한 수의 필러 패널을 제거하여 새 트레이를 적용합니다.

  4. 트레이를 캐비닛에 추가하지 않으려는 경우 배열 모듈 트레이 ID 설정을 진행하십시오.

  Sun Expansion, Sun Fire 또는 Sun 900/1000 캐비닛에 레일 부착

- Sun Expansion 캐비닛

  1. Phillips(2번) 스크루 ㅁㅋ드라이버를 사용하여 측면 레일 나사를 풀고 캐비닛 안쪽에 맞게 각 레일을 조정합니다.

     a) 레일 조정 그림을 참조하십시오.

  2. 캐비닛 안쪽에 레일을 놓고 각 레일용 두 개의 8-32 전면 나사를 넣습니다.

     a) 전면 나사 삽입 그림을 참조하십시오.

  3. 아래쪽 장착 구멍의 경우 각 레일에 네 개의 8-32 나사를 넣습니다.

     a) 아래쪽 장착 나사 삽입 그림을 참조하십시오.

  4. 모든 나사를 조입니다.

- Sun Fire 캐비닛

  1. Phillips(2번) 스크루 드라이버를 사용하여 두 개의 Phillips 나사 및 레일 확장을 제거합니다.

     a) 레일 확장 제거 그림을 참조하십시오.

  2. 양 레일용 전후면 장착 구멍에 두 개의 10-32 나사를 넣습니다.

     a) 나사 구멍 위치 그림을 참조하십시오.

  3. 이전 단계에서 설치한 나사에 걸쳐 레일에 있는 두 개의 연장된 구멍을 놓습니다.

     a) 레일 고정 그림을 참조하십시오.

  4. 각 레일용 연장된 구멍 바로 아래에 있는 구멍에 두 개의 10-32 나사를 넣습니다.

  5. 모든 나사를 조입니다.

- Sun 900/1000 캐비닛

  1. Phillips (2번) 스크루 드라이버를 사용하여 캐비닛 안쪽의 각 레일을 조정할 수 있도록 레일 확장 나사를 풉니다.

     a) 레일 조정 나사 그림을 참조하십시오.

  2. 캐비닛 안쪽에 레일을 놓고 캐비닛 앞면의 표시에 맞춥니다.

     a) 레일 정렬 그림을 참조하십시오.

  3. 캐비닛 전면에 두 개의 M6 나사를 사용하여 각 레일을 고정시킵니다.

     a) 레일 고정 그림을 참조하십시오.

  4. 캐비닛 후면에서 각 레일의 길이를 조정하여 캐비닛에 맞춥니다.

     a) 레일 길이 조정 그림을 참조하십시오.

  5. 캐비닛 후면에 두 개의 M6 나사를 사용하여 각 레일을 고정시킵니다.

     a) 레일 고정 그림을 참조하십시오.

  6. 조정 나사를 단단히 조입니다.

     a) 레일 조정 나사 조이기 그림을 참조하십시오.

  7. 모든 나사를 조입니다.

  캐비닛에 저장소 트레이 설치

  1. 트레이의 전면에서 좌우 종단부 덮개를 제거하여 나사 장착 구멍에 액세스합니다.

     a) 종단부 덮개 제거 그림을 참조하십시오.

  2. 두 사람이 조심스럽게 트레이를 들어 올려 캐비닛에 밀어 넣습니다.

     a) 트레이를 들어 올려 밀어 넣기 그림을 참조하십시오.

  3. Sun Expansion 또는 Sun Fire 캐비닛의 트레이를 고정할 경우 2번 Phillips 스크루 드라이버 및 네 개의 8-32 나사를 사용합니다. Sun 900/1000 캐비닛의 트레이를 고정할 경우 3번 Phillips 스크루 드라이버 및 네 개의 10-32 나사를 사용합니다.

     a) 트레이 전면 고정 그림을 참조하십시오.

  4. 전면 장착 나사를 덮는 종단부 덮개를 교체합니다.

  5. 캐비닛 후면에서 두 개의 8-32(레일 당 하나)를 넣고 조여서 배열 모듈 후면을 고정시킵니다.

     a) 트레이 후면 고정 그림을 참조하십시오.

  저장소 트레이 ID 설정

  1. 캐비닛 후면에서 트레이 ID 스위치를 두 개의 전원 공급 장치 사이에 놓습니다.

     a) 트레이 ID 스위치 설정 위치 그림을 참조하십시오.

  FC 확장 케이블과 저장소 트레이 연결

  주: 제어기 트레이가 추가된 경우에만 이 단계들이 필요하지 않습니다.

  다음 네 개의 예제는 구리 FC 확장 케이블 설치 방법에 대해 설명합니다.

- 1x2 배열 구성 케이블 연결

  1. 제어기 모듈 후면에서 제어기 "A"와 "B" 확장 포트를 찾습니다.

     a) 확장 모듈 후면에서 FC-AL 포트(입력 및 출력)를 찾습니다.

     b) 포트 위치 그림을 참조하십시오.

  2. 제어기 모듈 0의 제어기 "A" 확장 포트에서 확장 모듈 1의 IOM "A" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     a) 제어기 모듈 0의 제어기 "B" 확장 포트에서 확장 모듈 1의 IOM "B" 포트 2까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     b) 케이블 연결 그림을 참조하십시오.

- 1x3 배열 구성 케이블 연결

  1. 제어기 모듈 후면에서 제어기 "A"와 "B" 확장 포트를 찾습니다.

     a) 확장 모듈 후면에서 FC-AL 포트(입력 및 출력)를 찾습니다.

     b) 포트 위치 그림을 참조하십시오.

  2. 제어기 모듈 0의 제어기 "A" 확장 포트에서 확장 모듈 1의 IOM "A" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     a) 확장 모듈 1의 IOM "A" 확장 포트 2에서 확장 모듈 2의 IOM "A" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     b) 제어기 모듈 0의 제어기 "B" 확장 포트에서 확장 모듈 2의 IOM "B" 포트 2까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     c) 확장 모듈 1의 IOM "B" 포트 2에서 확장 모듈 2의 IOM "B" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     d) 케이블 연결 그림을 참조하십시오.

- 1x4 배열 구성 케이블 연결

  1. 제어기 모듈 후면에서 제어기 "A"와 "B" 확장 포트를 찾습니다.

     a) 확장 모듈 후면에서 FC-AL 포트(입력 및 출력)를 찾습니다.

     b) 포트 위치 그림을 참조하십시오.

  2. 제어기 모듈 0의 제어기 "A" 확장 포트에서 확장 모듈 1의 IOM "A" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     a) 확장 모듈 1의 IOM "A" 확장 포트 2에서 확장 모듈 2의 IOM "A" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     b) 확장 모듈 2의 IOM "A" 확장 포트 2에서 확장 모듈 3의 IOM "A" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     c) 제어기 모듈 0의 제어기 "B" 확장 포트에서 확장 모듈 3의 IOM "B" 포트 2까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     d) 확장 모듈 1의 IOM "B" 포트 2에서 확장 모듈 2의 IOM "B" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     e) 확장 모듈 2의 IOM "B" 포트 2에서 확장 모듈 3의 IOM "B" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     f) 케이블 연결 그림을 참조하십시오.

- 1x8 배열 구성 케이블 연결

  1. 제어기 모듈 후면에서 제어기 "A"와 "B" 확장 포트를 찾습니다.

     a) 확장 모듈 후면에서 FC-AL 포트(입력 및 출력)를 찾습니다.

     b) 포트 위치 그림을 참조하십시오.

  2. 제어기 모듈 0의 제어기 "A" 확장 포트에서 확장 모듈 1의 IOM "A" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     a) 확장 모듈 1의 IOM "A" 확장 포트 2에서 확장 모듈 2의 IOM "A" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     b) 확장 모듈 2의 IOM "A" 확장 포트 2에서 확장 모듈 3의 IOM "A" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     c) 다음 확장 모듈의 IOM "A" 확장 포트 2에서 확장 모듈의 IOM "A" 포트 1까지 확장 모듈 7을 연결되도록 FC 케이블 하나를 계속 연결합니다.

     d) 제어기 모듈 0의 제어기 "B" 확장 포트에서 확장 모듈 2의 IOM "B" 포트 7까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     e) 확장 모듈 2의 IOM "B" 포트 1에서 확장 모듈 2의 IOM "B" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     f) 확장 모듈 2의 IOM "B" 포트 2에서 확장 모듈 3의 IOM "B" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     g) 다음 확장 모듈의 IOM "B" 확장 포트 2에서 확장 모듈의 IOM "B" 포트 1까지 확장 모듈 7을 연결되도록 FC 케이블 하나를 계속 연결합니다.

     h) 케이블 연결 그림을 참조하십시오.

  이더넷 케이블 연결

  주: 제어기 트레이가 추가된 경우에만 이 단계들이 필요합니다.

  1. 제어기 트레이의 후면에서 제어기 "A"와 "B"의 이더넷 커넥터 포트를 찾습니다.

     a) 이더넷 케이블 연결 그림을 참조하십시오.

  2. 각 제어기에 이더넷 케이블을 연결합니다.

  3. 사이트 LAN에 다른 끝을 연결합니다.

  호스트 케이블 연결

  주: 제어기 트레이가 추가된 경우에만 이 단계들이 필요합니다.

  1. 제어기 트레이의 후면에서 제어기 "A"와 "B"의 호스트 1과 호스트 2 커넥터 포트를 찾습니다.

     a) 호스트 케이블 연결 그림을 참조하십시오.

  2. 각 제어기에 호스트 FC 케이블을 연결합니다.

  3. 적절한 스위치나 서버에 다른 끝을 연결합니다.

  새 구성 전원 켜기

  주 1: 추가된 새 트레이의 경우, 전원을 켜기 전에 DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜) 서버가 제어기 카드 또는 I/O 모듈에 대한 해당 MAC 주소를 사용하여 설정되어 있는지 확인합니다.

  주 2: 확장 트레이 및 제어기 트게이 또는 제어기 트레이만 추가된 경우, 3 단계로 시작하십시오.

  주 3: 이는 확장 트레이가 기존 제어기 트레이에 추가된 경우, 작업에 방해가 됩니다. 1 단계로 시작하십시오.

  1. 이 때 새 확장 트레이에 연결된 트레이, 확장 및 제어기의 전원을 켜야 합니다.

  2. 전원 공급 장치의 전원 스위치를 확장 트레이 및 제어기 트레이 모두에서 끄기 위치로 누릅니다.

  3. 새 트레이(들)에서 양 전원 스위치 모두가 끄기 위치에 있는지 확인합니다.

  4. 새 트레이(들)의 두 전원 공급 장치 모두에 전원 케이블을 연결합니다.

  5. 먼저 확장 트레이(들) 그리고 마지막에는 제어기 트레이에 대해 전원 공급 장치의 전원 스위치를 켜기로 누릅니다.

     주: 먼저 확장 트레이 그리고 마지막에는 제어기 트레이를 껐다 켜서 제어기 트레이가 새 구성을 인식하도록 합니다.

  6. 모든 트레이가 완전히 준비되려면 수 분이 소요됩니다. 녹색 LED가 지속될 경우에만 트레이가 준비됩니다.

  인벤토리 업데이트

  주: RAID 제어기가 있는 트레이가 추가된 경우, 인벤토리에 추가해야 합니다. 1 단계로 시작하십시오. I/O 모듈이 있는 확장 트레이가 추가된 경우, 인벤토리를 업데이트해야 합니다. 2 단계로 시작하십시오.

  1. StorADE에서 새 제어기 트레이를 검색해야 합니다.

     a) 새 트레이를 검색합니다.

     b) 검색 창에서 새 배열 모듈의 IP 주소를 "IP 목록" 입력 상자에 입력합니다.

     c) "검색 시작" 버튼을 선택하여 검색을 실행합니다.

  2. 검색이 완료된 후 에이전트가 실행되어야 합니다.

     a) 에이전트를 실행합니다.

     b) 에이전트 요약 창에서 새 트레이가 연결되는 적절한 호스트에 대해 에이전트 추가 열 아래에 있는 상자를 선택합니다.

     c) "에이전트 실행" 버튼을 선택하여 에이전트를 실행합니다.

  3. 에이전트를 실행한 후 모든 FRU의 상태가 "활성화"되어 있고 상황이 "양호"한지 확인하려면 장치 세부 정보(배열 모듈)에 확인 표시를 해야 합니다.

     a) 장치 세부 정보를 검토합니다.

     b) 장치 창의 이름 열 아래에서 적절한 새 배열 모듈 이름을 선택합니다.

     c) 장치 세부 정보 창의 화면 왼쪽 상단에서 FRU로 "건너 뛰기"를 선택하거나 FRU 절로 스크롤합니다.

     d) FRU 아래 왼쪽 열에서 각 FRU 유형을 선택하여 상태가 "활성화"되어 있고 상황이 "양호"한지 확인합니다.

  4. 새 저장소가 고객의 이동을 위해 준비되어야 합니다.