## 정전기 주의 사항

제거 및 교체 과정에서 FRU가 손상되는 것을 방지하려면 다음을 수행합니다.

- 모든 플라스틱, 비닐 및 폼 물질을 작업 공간에서 제거하십시오.

- FRU를 취급하기 전에 접지된 표면을 만져 정전기를 없애십시오.

- FRU 취급 시에는 항상 정전기 방지용 손목 보호대를 착용하십시오.

- 설치할 준비가 될 때까지 FRU를 정전기 방지 포장재에서 꺼내지 마십시오.

- FRU를 캐비닛에서 꺼낸 후에는 즉시 정전기 방지 봉투나 포장재에 넣으십시오.

- 모든 카드 FRU를 취급할 때는 가장자리를 잡아야 하며 구성 요소나 회로를 만지지 마십시오.

- FRU를 표면에 놓을 때는 밀어서 놓지 마십시오.

- FRU의 제거 및 교체 시에는 정전기가 발생하지 않도록 본체의 움직임을 제한하십시오.