디스크 드라이브 제거 및 교체

$DEV_NAME $FRU_NAME이 선택되었습니다.

이 서비스 작업을 준비하려면 다음을 수행하십시오.

- CSM(Common Storage Module) 또는 CEM(Common Expansion Module) 예약 기능을 활성화합니다.

  1. 유지 관리를 위해 CSM/CEM을 예약합니다.

  2. 서비스 작업(디스크 드라이브 교체)에 대한 설명을 입력합니다.

  3. 풀다운 메뉴에서 예상 서비스 작업 시간을 선택합니다.

  4. 예약 버튼을 선택합니다.

     a) 다른 사용자가 로그인할 때 이 서비스 작업이 진행 중임을 알리는 경고가 표시됩니다.

- 현재 FRU 인벤토리를 생성합니다.

- 모든 ESD 예방 조치를 준수합니다.

  디스크 드라이브 제거 및 교체

  1. 필요하면 올바른 트레이 위치를 찾는 데 도움이 되도록 깜박이는 황색 LED를 활성화합니다.

     a) 트레이 디스크 드라이브 황색 LED를 켭니다.

     b) 트레이 디스크 드라이브 LED 위치 그림을 참조하십시오.

     주: 켜져 있어야 하는 고장난 드라이브를 제외한 모든 디스크 드라이브 황색 LED가 깜박입니다.

  2. 디스크 드라이브 전면의 오류 표시등을 확인하여 고장난 드라이브를 찾습니다.

     a) 디스크 드라이브는 CSM/CEM 왼쪽에서 시작하여 1에서 14까지 번호가 지정되어 있습니다.

     b) 디스크 드라이브 위치 그림을 참조하십시오.

  3. 디스크 드라이브를 제거할 준비가 되어 있는지 확인합니다.

     a) 디스크 드라이브 "상황"은 "오류"여야 합니다.

     b) 디스크 드라이브가 "오류" 상태가 아닌 경우, Sun 서비스 제공업체에 문의하십시오.

  4. 디스크 드라이브를 제거할 준비가 된 경우, 디스크 드라이브 레버를 들어서 래치 핸들을 릴리스합니다.

     a) 디스크 드라이브 제거 그림을 참조하십시오.

  5. 래치 핸들을 사용하여 CSM/CEM에서 디스크 드라이브를 천천히 잡아 당겨 꺼냅니다.

  6. 제거한 디스크 드라이브의 래치 핸들을 아래로 밀어 넣어 손상되지 않도록 보호합니다.

  7. 새 드라이브 포장을 풀고 모든 포장재를 보관하여 고장난 디스크 드라이브를 다시 넣어둡니다. 새 디스크 드라이브나 고장난 디스크 드라이브를 다룰 때에는 주의하십시오.

  8. 제거한 디스크 드라이브를 정전기 방지 봉투에 넣습니다.

  9. 래치 릴리스를 밀어 설치할 새 디스크 드라이브의 핸들을 엽니다.

  10. 고장난 드라이브가 제거된 후 30초 간 기다렸다가 미드플레인 커넥터와 연결될 때까지 새 디스크 드라이브를 삽입합니다.

  11. 드라이브 핸들을 아래로 밀어 드라이브를 단단히 고정시킵니다. 드라이브가 완전히 삽입되면 핸들이 딸깍 소리를 내며 제자리를 찾습니다.

  12. 디스크 드라이브가 완전히 삽입된 후 녹색 드라이브 활성 LED가 깜박이다가 완전히 켜져 준비 상태를 나타냅니다.

      a) 해당 구성에 따라 배열이 자동으로 새 드라이브에 데이터를 재구성할 수도 있습니다. 배열이 핫 스페어를 사용할 경우, 교체된 드라이브에 데이터를 복사하기 전에 핫 스페어에 재구성을 마쳐야 할 수도 있습니다. 이로 인해 이 절차를 마치는 데 필요한 시간이 늘어날 수도 있습니다.

      b) 깜박이는 활성 LED는 데이터가 새 디스크 드라이브에 저장되고 있음을 나타냅니다.

  13. 디스크 드라이브 "상태" 및 "상황"을 확인합니다.

      a) 디스크 드라이브 "상태"는 "활성화"이고 해당 "상황"은 "양호"여야 합니다.

  14. 새 디스크 드라이브에 대해 새 FRU 인벤토리를 만들어야 합니다. 새 FRU 인벤토리를 생성하십시오.

  15. 새 디스크 드라이브의 개정 수준에서 호환성을 확인해야 합니다. 개정 수준을 검증합니다.

      a) 개정 확인 화면의 드롭 다운 상자에서 올바른 호스트를 선택합니다.

      b) 드롭 다운 상자에서 올바른 매트릭스를 선택합니다.

      c) 모듈 드롭 다운 상자에서 올바른 트레이를 선택합니다.

      d) 전자 메일이 필요한 경우, 적절한 전자 메일 주소를 입력합니다.

      e) "실행" 탭을 누릅니다.

  16. CSM/CEM을 찾는 데 사용되는 황색 LED를 끕니다.

      a) 트레이 LED를 끕니다.

  17. CSM/CEM 기능 예약을 비활성화합니다.

      a) 릴리스 버튼을 선택합니다.