SFP 송수신기 제거 및 교체

$DEV_NAME $FRU_NAME이 선택되었습니다.

이 서비스 작업을 준비하려면 다음을 수행하십시오.

- CSM(Common Storage Module) 또는 CEM(Common Expansion Module) 예약 기능을 활성화합니다.

  1. 유지 관리를 위해 CSM/CEM을 예약합니다.

  2. 서비스 작업(SFP 송수신기 교체)에 대한 설명을 입력합니다.

  3. 풀다운 메뉴에서 예상 서비스 작업 시간을 선택합니다.

  4. 예약 버튼을 선택합니다.

     a) 다른 사용자가 로그인할 때 이 서비스 작업이 진행 중임을 알리는 경고가 표시됩니다.

- 현재 FRU 인벤토리를 생성합니다.

- 모든 ESD 예방 조치를 준수합니다.

  SFP 송수신기 제거 및 교체

  1. 필요하면 올바른 트레이 위치를 찾는 데 도움이 되도록 깜박이는 황색 LED를 활성화합니다.

     a) 트레이 디스크 드라이브 황색 LED를 켭니다.

     b) 트레이 디스크 드라이브 LED 위치 그림을 참조하십시오.

     주: 모든 디스크 드라이브 황색 LED가 깜박입니다.

  2. 필요한 경우 뒷면 덮개를 분리합니다.

  3. 후면에서 오류 표시등을 확인하여 오류가 있는 SFP 송수신기를 찾습니다. 오류가 감지되면 황색 LED가 켜집니다.

     a) 후면에서 CSM/CEM을 볼 경우 각 커넥터 포트 아래의 실크스크린은 각 트레이 제어기의 호스트 1(왼쪽) 및 호스트 2(오른쪽)를 확인합니다.

     b) SFP 송수신기를 참조하십시오.

  4. SFC 송수신기를 제거할 준비가 되어 있는지 확인합니다.

     a) SFP 송수신기 상황은 "오류"여야 합니다.

     b) SFP 송수신기가 "오류" 상태가 아닌 경우, Sun 서비스 제공업체에 문의하십시오.

  5. 케이블 커넥터의 아래 부분을 잡고 광 인터페이스 케이블 연결을 해제합니다. 제거하기 전에 모든 케이블의 위치를 표시했는지 확인합니다. 케이블이 약하기 때문에 다룰 때 주의해야 합니다.

     a) 광케이블 및 SFP 송수신기 그림을 참조하십시오.

  6. 송수신기 상단의 작은 레버를 아래로 밀어 제어기에서 오류가 있는 SFP 송수신기를 제거합니다.

     a) SFP 송수신기 제거 그림을 참조하십시오.

  7. 새 SFP 송수신기의 포장을 풀고 교체할 송수신기와 동일한 유형인지 확인합니다. 모든 포장재를 보관하여 고장난 SFP 송수신기를 넣어둡니다. 새 SFP 송수신기나 고장난 SFP 송수신기를 다룰 때에는 주의하십시오.

  8. 완전히 장착되어 딸깍 소리가 날 때까지 SFP 송수신기를 삽입합니다.

  9. 완전히 장착되어 딸깍 소리가 날 때까지 광 인터페이스 케이블을 삽입합니다.

     a) 녹색 호스트 커넥터 링크 LED가 "켜져야" 합니다.

     b) 현재 우회 및 오류 LED가 꺼졌는지 확인합니다.

  10. 제어기 "상황"이 현재 "양호"인지 확인하십시오.

      a) 제어기 "상황"은 "양호"여야 하고 "가용성"은 "실행 중/최대 전원"이어야 합니다.

  11. 새 제어기에 대해 새 FRU 인벤토리를 만들어야 합니다. 새 FRU 인벤토리를 생성하십시오.

  12. CSM/CEM을 찾는 데 사용되는 황색 LED를 끕니다.

      a) 트레이 LED를 끕니다.

  13. CSM/CEM 기능 예약을 비활성화합니다.

      a) 릴리스 버튼을 선택합니다.