제어기 트레이를 확장 트레이로 변환

$DEV_NAME $FRU_NAME이 선택되었습니다.

이 서비스 작업을 준비하려면 다음을 수행하십시오.

- CSM(Common Storage Module) 예약 기능을 활성화합니다.

  1. 유지 관리를 위해 CSM을 예약합니다.

  2. 서비스 작업(제어기 트레이 변환)에 대한 설명을 입력합니다.

  3. 풀다운 메뉴에서 예상 서비스 작업 시간을 선택합니다.

  4. 예약 버튼을 선택합니다.

     a) 다른 사용자가 로그인할 때 이 서비스 작업이 진행 중임을 알리는 경고가 표시됩니다.

- 중요: 이 절차는 파열을 일으킵니다.

- 최종 구성 및 파열의 익스텐트를 결정합니다.

- 변환할 제어기 트레이 및 연결된 트레이에 대한 시스템 I/O가 없는지 확인합니다.

  모든 ESD 예방 조치를 준수합니다.

  트레이 전원 제거

  1. 후면에서 CSM을 볼 때 전원 공급 장치 "A"는 왼쪽에 있고, "B"는 오른쪽에 있습니다.

     a) 전원 공급 장치 위치 그림을 참조하십시오.

  2. 전원 공급 장치의 전원 스위치를 변환할 제어기 트레이에서 끄기 위치로 누릅니다.

  3. 변환할 제어기 트레이를 이동시키는 경우, 각 전원 공급 장치에서 전원 케이블을 제거합니다.

  4. 변환할 제어기 트레이에 연결된 확장 트레이의 경우 전원 공급 장치의 전원 스위치도 끄기 위치로 누릅니다.

  5. 변환할 제어기 트레이에 연결된 확장 트레이는 연결될 제어기와 함께 전원을 껐다 켜야 합니다.

  I/O 모듈(IOM)로 제어기 카드 교체

  1. 후면에서 CSM을 볼 때 제어기 카드 "A"는 왼쪽에 있고 제어기 카드 "B"는 오른쪽에 있습니다.

     a) 제어기 카드/IOM 위치 그림을 참조하십시오.

  2. 첫 번째 제어기 카드에서 호스트 케이블 및 확장 인터페이스 케이블(있는 경우) 연결을 해제합니다. 제거하기 전에 모든 케이블의 위치를 표시했는지 확인합니다.

  3. 제어기 카드를 제거하려면 두 개의 제거 레버를 제자리에 고정하는 제어기 카드 중간의 검은 스프링 로드 래치를 아래로 밉니다. 래치를 아래로 미는 동안 레버 핸들을 바깥으로 당겨 제어기 카드를 제거합니다.

     a) 제어기 카드/IOM 제거 그림을 참조하십시오.

  4. I/O 모듈 포장을 풀고 모든 포장재를 보관하여 제어기 카드를 다시 넣어둡니다. I/O 모듈 또는 제어기 카드를 다룰 때에는 주의하십시오.

  5. 트레이에 삽입하기 전에 I/O 모듈 덮개의 하얀 레이블에 새 I/O 모듈의 MAC 주소를 기록합니다. 이 정보는 트레이 전원 복원 절에서 필요합니다.

     a) MAC 주소 레이블 위치를 참조하십시오.

  6. 미드플레인 커넥터와 연결될 때까지 새 I/O 모듈을 삽입합니다. 핀이 구부러지지 않도록 주의하십시오.

  7. 래치가 핸들을 제자리에 유지하고 있는지 확인하면서 래치 핸들을 밀어 넣어 새 I/O 모듈을 커넥터에 고정시킵니다.

  8. 나머지 제어기 카드를 교체하려면 2-7 단계를 반복합니다.

  트레이 재배치(필요한 경우)

  1. 후면에서 캐비닛의 레일에 트레이를 고정시키는 나사를 제거합니다.

     a) 후면 장착 나사 제거 그림을 참조하십시오.

  2. 캐비닛의 전면에서 트레이의 각 측면에 있는 종단부 덮개를 제거합니다.

     a) 종단부 덮개 제거 그림을 참조하십시오.

  3. 캐비닛 프레임에 트레이를 고정시키는 4개의 나사를 제거합니다.

     a) 전면 장착 나사 제거 그림을 참조하십시오.

  4. 두 사람이 캐비닛에서 트레이를 빼냅니다. 트레이가 무겁기 때문에 주의해야 합니다.

     a) 트레이 제거 그림을 참조하십시오.

  5. 변환된 트레이를 조심해서 들어올려 새 위치로 밀어 넣습니다.

  6. 4개의 나사를 사용하여 캐비닛 프레임 전면에 트레이를 고정시킵니다.

  7. 전면 장착 나사를 덮는 종단부 덮개를 교체합니다.

  8. 캐비닛 후면으로부터 4개의 후면 장착 나사를 넣고 조입니다.

  FC 확장 케이블과 저장소 배열 연결

  다음 3 개의 예제는 구리 FC 확장 케이블 설치 방법에 대해 설명합니다.

- 1x2 배열 구성 케이블 연결

  1. 제어기 모듈 후면에서 제어기 "A"와 "B" 확장 포트를 찾습니다.

     a) 확장 모듈 후면에서 FC-AL 포트(입력 및 출력)를 찾습니다.

     b) 포트 위치 그림을 참조하십시오.

  2. 제어기 모듈 0의 제어기 "A" 확장 포트에서 확장 모듈 1의 IOM "A" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     a) 제어기 모듈 0의 제어기 "B" 확장 포트에서 확장 모듈 1의 IOM "B" 포트 2까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     b) 케이블 연결 그림을 참조하십시오.

- 1x3 배열 구성 케이블 연결

  1. 제어기 모듈 후면에서 제어기 "A"와 "B" 확장 포트를 찾습니다.

     a) 확장 모듈 후면에서 FC-AL 포트(입력 및 출력)를 찾습니다.

     b) 포트 위치 그림을 참조하십시오.

  2. 제어기 모듈 0의 제어기 "A" 확장 포트에서 확장 모듈 1의 IOM "A" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     a) 확장 모듈 1의 IOM "A" 확장 포트 2에서 확장 모듈 2의 IOM "A" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     b) 제어기 모듈 0의 제어기 "B" 확장 포트에서 확장 모듈 2의 IOM "B" 포트 2까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     c) 확장 모듈 1의 IOM "B" 포트 2에서 확장 모듈 2의 IOM "B" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     d) 케이블 연결 그림을 참조하십시오.

- 1x4 배열 구성 케이블 연결

  1. 제어기 모듈 후면에서 제어기 "A"와 "B" 확장 포트를 찾습니다.

     a) 확장 모듈 후면에서 FC-AL 포트(입력 및 출력)를 찾습니다.

     b) 포트 위치 그림을 참조하십시오.

  2. 제어기 모듈 0의 제어기 "A" 확장 포트에서 확장 모듈 1의 IOM "A" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     a) 확장 모듈 1의 IOM "A" 확장 포트 2에서 확장 모듈 2의 IOM "A" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     b) 확장 모듈 2의 IOM "A" 확장 포트 2에서 확장 모듈 3의 IOM "A" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     c) 제어기 모듈 0의 제어기 "B" 확장 포트에서 확장 모듈 3의 IOM "B" 포트 2까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     d) 확장 모듈 1의 IOM "B" 포트 2에서 확장 모듈 2의 IOM "B" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     e) 확장 모듈 2의 IOM "B" 포트 2에서 확장 모듈 3의 IOM "B" 포트 1까지 구리 FC 케이블 하나를 연결합니다.

     f) 케이블 연결 그림을 참조하십시오.

  트레이 전원 복원

  주: 트레이의 전원을 켜기 전에 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 서버가 새 I/O 모듈에 대한 해당 MAC 주소를 사용하여 설정되어 있는지 확인합니다.

  1. 변환된 트레이를 이동시킨 경우 전원 공급 장치에 전원 케이블을 연결합니다.

  2. 먼저 변환된/확장 트레이(들) 그리고 마지막에는 제어기 트레이에 대해 전원 공급 장치의 전원 스위치를 켜기로 누릅니다.

  3. 원래의 구성에서 확장 트레이가 다른 제어기 트레이로 연결된 경우 2 단계를 반복합니다.

  4. 모든 트레이가 완전히 준비되려면 수 분이 소요됩니다. 녹색 LED가 지속될 경우에만 트레이가 준비됩니다.

  인벤토리 업데이트

  1. 변환된 제어기 트레이는 인벤토리에서 제거되어야 합니다.

     a) 인벤토리에서 트레이를 제거합니다.

     b) 장치 창의 "검색" 열에서 변환된 제어기 트레이 이름을 선택합니다.

     c) "제거" 버튼을 선택합니다.

     새 구성에 대해 인벤토리를 업데이트하려면 에이전트를 실행해야 합니다.

     a) 에이전트를 실행합니다.

     b) 에이전트 요약 창에서 나머지 트레이가 연결되는 적절한 호스트에 대해 에이전트 추가 열 아래에 있는 상자를 선택합니다.

     c) "에이전트 실행" 버튼을 선택하여 에이전트를 실행합니다.

  2. 에이전트를 실행한 후 모든 FRU의 상태가 "활성화"되어 있고 상황이 "양호"한지 확인하려면 장치 세부 정보에 확인 표시를 해야 합니다.

     a) 장치 세부 정보를 검토합니다.

     b) 장치 창의 이름 열 아래에서 적절한 제어기 모듈 이름을 선택합니다.

     c) 장치 세부 정보 창의 화면 왼쪽 상단에서 FRU로 "건너 뛰기"를 선택하거나 FRU 절로 스크롤합니다.

     d) FRU 아래 왼쪽 열에서 각 FRU 유형을 선택하여 상태가 "활성화"되어 있고 상황이 "양호"한지 확인합니다.

  3. CSM 기능 예약을 비활성화합니다.

     a) 릴리스 버튼을 선택합니다.