팬 어셈블리 제거 및 교체

$DEV_NAME $FRU_NAME이 선택되었습니다.

이 서비스 작업을 준비하려면 다음을 수행하십시오.

- CSM(Common Storage Module) 또는 CEM(Common Expansion Module) 예약 기능을 활성화합니다.

  1. 유지 관리를 위해 CSM/CEM을 예약합니다.

  2. 서비스 작업(팬 어셈블리 교체)에 대한 설명을 입력합니다.

  3. 풀다운 메뉴에서 예상 서비스 작업 시간을 선택합니다.

  4. 예약 버튼을 선택합니다.

     a) 다른 사용자가 로그인할 때 이 서비스 작업이 진행 중임을 알리는 경고가 표시됩니다.

- 모든 ESD 예방 조치를 준수합니다.

  주의: 적절한 통풍 및 환기를 하지 않으면 CSM/CEM이 과열되어 모든 FRU에 손상을 줄 수 있습니다. 팬 슬롯을 장시간 빈 상태로 두지 마십시오. 고장난 팬을 15분 이내에 교체하십시오.

  팬 어셈블리 제거 및 교체

  1. 필요하면 올바른 트레이 위치를 찾는 데 도움이 되도록 깜박이는 황색 LED를 활성화합니다.

     a) 트레이 디스크 드라이브 황색 LED를 켭니다.

     b) 트레이 디스크 드라이브 LED 위치 그림을 참조하십시오.

     주: 모든 디스크 드라이브 황색 LED가 깜박입니다.

  2. 필요한 경우 뒷면 덮개를 분리합니다.

  3. 후면에서 오류 표시등을 확인하여 오류가 있는 팬 어셈블리를 찾습니다. 오류가 감지되면 황색 LED가 켜집니다.

     a) 후면에서 CSM/CEM을 볼 때 팬 어셈블리 "A"는 왼쪽에 있고 "B"는 오른쪽에 있습니다.

     b) 팬 어셈블리 위치 그림을 참조하십시오.

  4. 팬 어셈블리를 제거할 준비가 되었는지 확인합니다.

     a) 팬 어셈블리 상황은 "오류"여야 합니다.

     b) 팬 어셈블리가 "오류" 상태가 아닌 경우, Sun 서비스 제공업체에 문의하십시오.

  5. 팬 어셈블리를 제거할 준비가 된 경우 래치를 (화살표로 표시된 대로) 왼쪽(팬 어셈블리 "A"를 교체할 경우)이나 오른쪽(팬 어셈블리 "B"를 교체할 경우)으로 밀어 넣어 팬의 잠금을 해제한 후 손잡이를 잡아 당겨 팬 어셈블리를 제거합니다. 팬 어셈블리를 해당 슬롯에서 부분적으로 잡아 당겨 섀시에서 완전히 제거하기 전에 양 팬 모두가 회전을 중지했는지 확인합니다.

     경고: 팬이 계속 회전하는 동안에는 팬 트레이 어셈블리에 손가락을 넣지 마십시오.

     a) 팬 어셈블리 제거 그림을 참조하십시오.

  6. 새 팬 어셈블리 포장을 풀고 모든 포장재를 보관하여 고장난 팬 어셈블리를 다시 넣어둡니다. 새 팬 어셈블리나 고장난 팬 어셈블리를 다룰 때에는 주의하십시오.

  7. 미드플레인 커넥터와 연결될 때까지 새 팬 트레이 어셈블리를 삽입합니다. 래치가 어셈블리를 제자리에 고정해야 합니다.

  8. 팬 어셈블리 "상태" 및 "상황"을 확인합니다.

     a) 팬 어셈블리 "상태"는 "활성화"이고 해당 "상황"은 "양호"여야 합니다.

  9. CSM/CEM을 찾는 데 사용되는 황색 LED를 끕니다.

     a) 트레이 LED를 끕니다.

  10. CSM/CEM 기능 예약을 비활성화합니다.

      a) 릴리스 버튼을 선택합니다.