拆除和更换风扇部件

已选择 $DEV_NAME $FRU_NAME。

准备进行此项维修操作时，请执行以下步骤：

- 启用“保留常规存储模块 (CSM)”或“保留常规扩展模块 (CEM)”功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以便维护。

  2. 输入此维修操作的说明（更换风扇部件）。

  3. 从下拉列表中选择此维修操作预计要花费的时间。

  4. 选择“保留”按钮。

     a) 其他用户登录时，会收到此维修操作正在进行的警报。

- 请遵循所有 ESD 防范措施。

  注意：如果欠缺良好的通风和空气流通条件，将导致 CSM/CEM 过热，从而可能损害所有的 FRU。请不要使风扇插槽长时间处于空的状态。在 15 分钟内更换故障风扇。

  拆除和更换风扇部件

  1. 如果需要，可以使琥珀色 LED 指示灯开始闪烁，以帮助定位正确的托架：

     a) 打开托架磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯。

     b) 请查看托架磁盘驱动器 LED 指示灯位置的说明。

     注：所有磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯将闪烁。

  2. 如果需要，请拆除后盖。

  3. 从背面检查故障指示灯以定位有故障的风扇。如果检测到故障，琥珀色 LED 指示灯将处于打开状态。

     a) 当从背面查看 CSM/CEM 时，风扇部件“A”位于左边，风扇部件“B”位于右边。

     b) 请查看风扇部件的位置说明。

  4. 检验风扇部件是否可以拆除。

     a) 风扇部件的状态应该是“有故障”。

     b} 如果风扇部件不是“有故障”，请致电您的 Sun 服务提供商。

  5. 拆除风扇部件时，将锁存器（如箭头所示）滑动并卡住到左边（替换风扇部件“A”）或右边（替换风扇部件“B”）来解锁风扇，然后拉出旋钮以拆除风扇部件。将该风扇部件的一部分拉出插槽，以便检验两个风扇在彻底从底盘拆除之前，是否已停止旋转。

     警告：风扇旋转时，请小心不要将手指放到风扇托架部件中。

     a) 请查看风扇部件的拆除说明。

  6. 拆开新风扇部件的包装，保存所有包装以便送回故障风扇部件。处理新的或故障风扇部件时都要小心。

  7. 插入新的风扇托架部件，使其与中心板连接器连接。现在锁存应该将风扇部件卡入到位。

  8. 检验风扇部件“状况”和“状态”。

     a) 风扇部件状况应为“已启用”， 状态应为“正常”

  9. 关闭用于定位 CSM/CEM 的琥珀色 LED 指示灯。

     a) 关闭托架 LED 指示灯。

  10. 禁用“保留 CSM/CEM”功能。

      a) 选择“释放”按钮。