将扩展托架转换为成控制器托架

已选择 $DEV_NAME $FRU_NAME。

准备进行此项维修操作时，请执行以下步骤：

- 启用“保留常规扩展模块 (CEM)”功能。

  1. 保留 CEM 以便维护。

  2. 输入此维修操作的说明（转换扩展托架）。

  3. 从下拉列表中选择此维修操作预计要花费的时间。

  4. 选择“保留”按钮。

     a) 其他用户登录时，会收到此维修操作正在进行的警报。

- 重要提示：此操作具有破坏性。

- 确定最终配置以及所产生的破坏程度。

- 确保对即将转换的扩展托架没有执行系统 I/O 操作。

  请遵循所有 ESD 防范措施。

  拆除托架电源

  1. 当从背面查看 CEM 时，电源“A”位于左边，电源“B”位于右边。

     a) 请查看电源的位置说明。

  2. 将即将转换的扩展托架的电源开关切换到“关闭”位置。

  3. 如果需要移动即将转换的扩展托架，请拆除每个电源的电源线。

  用控制器卡更换 I/O 模块 (IOM)

  1. 当从背面查看 CEM 时，I/O 模块“A”位于左边，I/O 模块“B”位于右边。

     a) 请查看 IOM/控制器卡的位置说明。

  2. 断开第一个 I/O 模块的扩展接口电缆。拆除前请对所有电缆进行标记。

  3. 拆除 I/O 模块时，请按下 I/O 模块中央用于固定两个拆除杆的黑色弹簧锁存器。在按下锁存器的同时向外拉拆除杆手柄以便拆除 I/O 模块。

     a) 请查看 IOM/控制器卡的拆除说明。

  4. 拆开控制器卡的包装，并保存好所有包装材料以便送回 I/O 模块。处理 I/O 模块或控制器卡时均需小心。

  5. 插入托架之前，请记录新控制器的 MAC 地址，此信息位于控制器盖上的白色标签上。“为托架恢复通电”一节中将需要上述信息。

     a) 查看 MAC 地址标签的位置。

  6. 插入新的控制器卡，使其与中心板连接器连接。小心不要弄弯任何针脚。

  7. 推进锁存手柄以将新的控制器卡与接口固定，确保锁存将手柄固定到位。

  8. 更换其余 I/O 模块时，重复步骤 2 至 7。

  重新定位托架（如有必要）

  1. 从背面拆除将托架固定到机箱轨道的四颗螺钉。

     a) 请查看拆除背面安装螺钉的说明。

  2. 从机箱正面，拆除托架两侧的末端保护套。

     a) 请查看拆除末端保护套的说明。

  3. 拆除用于将托架固定到机箱框架的四颗螺钉。

     a) 请查看拆除正面安装螺钉的说明。

  4. 两个人将托架滑出机箱。请小心，此托架很重。

     a) 请查看拆除托架的说明。

  5. 小心将已转换的托架抬起并滑入新位置。

  6. 使用四颗螺钉将托架固定到机箱框架的正面。

  7. 装回末端保护套以覆盖正面的安装螺钉。

  8. 从机箱背面，插入并拧紧四颗背面安装螺钉。

  使用 FC 扩展电缆连接存储阵列（如有必要）

  以下三个实例介绍了如果将新的控制器连接到扩展托架时，如何安装 FC 扩展铜缆。

- 连接 1x2 阵列配置的电缆

  1. 找到位于控制器模块背面的控制器“A”和控制器“B”扩展端口。

     a) 找到位于扩展模块背面的 FC-AL 端口（IN 和 OUT）。

     b) 请查看端口位置说明。

  2. 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“A”扩展端口和扩展模块 1 的 IOM“A”端口 1。

     a) 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“B”扩展端口和扩展模块 1 的 IOM“B”端口 2。

     b) 请查看电缆连接说明。

- 连接 1x3 阵列配置的电缆

  1. 找到位于控制器模块背面的控制器“A”和控制器“B”扩展端口。

     a) 找到位于扩展模块背面的 FC-AL 端口（IN 和 OUT）。

     b) 请查看端口位置说明。

  2. 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“A”扩展端口和扩展模块 1 的 IOM“A”端口 1。

     a) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 1 的 IOM“A”扩展端口 2 和扩展模块 2 的 IOM“A”端口 1。

     b) 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“B”扩展端口和扩展模块 2 的 IOM“B”端口 2。

     c) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 1 的 IOM“B”端口 2 和扩展模块 2 的 IOM“B”端口 1。

     d) 请查看电缆连接说明。

- 连接 1x4 阵列配置的电缆

  1. 找到位于控制器模块背面的控制器“A”和控制器“B”扩展端口。

     a) 找到位于扩展模块背面的 FC-AL 端口（IN 和 OUT）。

     b) 请查看端口位置说明。

  2. 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“A”扩展端口和扩展模块 1 的 IOM“A”端口 1。

     a) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 1 的 IOM“A”扩展端口 2 和扩展模块 2 的 IOM“A”端口 1。

     b) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 2 的 IOM“A”扩展端口 2 和扩展模块 3 的 IOM“A”端口 1。

     c) 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“B”扩展端口和扩展模块 3 的 IOM“B”端口 2。

     d) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 1 的 IOM“B”端口 2 和扩展模块 2 的 IOM“B”端口 1。

     e) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 2 的 IOM“B”端口 2 和扩展模块 3 的 IOM“B”端口 1。

     f) 请查看电缆连接说明。

  连接以太网电缆（如有必要）

  1. 在控制器托架的背面，找到控制器“A”和控制器“B”的以太网接口端口。

     a) 请查看以太网电缆连接的说明。

  2. 将以太网电缆连接到每个控制器。

  3. 将该电缆的另一端连接到站点 LAN。

  连接主机电缆

  1. 在控制器托架的背面，找到控制器“A”和控制器“B”的主机 1 和主机 2 接口端口。

     a) 请查看主机电缆连接的说明。

  2. 将主机 FC 电缆连接到每个控制器。

  3. 将该电缆的另一端连接到适当的交换机或服务器。

  为托架恢复通电

  注意：在打开托架的电源之前，请确保已为动态主机配置协议 (DHCP) 服务器设置了控制器卡相应的 MAC 地址。

  1. 如果已转换的托架已被移走，则可以连接电源线。

  2. 如果新控制器托架连接有扩展托架，那么该扩展托架需要与控制器托架一起关闭然后重新打开电源。

  3. 首先将扩展托架的电源开关切换到“打开”位置，然后对控制器托架重复相同的操作。如果没有扩展托架，则将控制器托架的电源开关切换到“打开”位置。

  4. 所有托架完全准备就绪需要花费几分钟的时间。只有当绿色 LED 指示灯亮起并停止闪烁后，托架才完全准备就绪。

  更新清单

  1. 需要通过 StorADE 来搜索新的控制器托架。

     a) 搜索新的托架。

     b) 在“搜索”窗口中的“IP 列表”输入框中，输入新阵列模块的 IP 地址。

     c) 选择“开始搜索”按钮以执行搜索。

  2. 搜索完成后需要运行代理。

     a) 运行代理。

     b) 在“代理摘要”窗口中，为附加新阵列的相应主机选择“添加代理”列下面的框。

     c) 选择“运行代理”按钮以执行该代理。

  3. 执行代理后，需要检查“设备详细信息”（阵列模块）以确认所有 FRU 的状况为“已启用”，状态为“正常”。

     a) 请查看“设备详细信息”。

     b) 在“设备”窗口中的“名称”列下方，为新阵列模块选择适当的名称。

     c) 在“设备详细信息”窗口中，选择位于屏幕左上方的 FRU“跳至”或将页面向下滚动到 FRU 部分。

     d) 从 FRU 下方的左列中选择每个 FRU 类型以检验状况是否为“已启用”，状态是否为“正常”。

  4. 禁用“保留 CSM”功能。

     a) 选择“释放”按钮。