拆除和更换电源

已选择 $DEV_NAME $FRU_NAME。

准备进行此项维修操作时，请执行以下步骤：

- 启用“保留常规存储模块 (CSM)”或“保留常规扩展模块 (CEM)”功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以便维护。

  2. 输入此维修操作的说明（更换电源）。

  3. 从下拉列表中选择此维修操作预计要花费的时间。

  4. 选择“保留”按钮。

     a) 其他用户登录时，会收到此维修操作正在进行的警报。

- 生成当前 FRU 清单。

- 请遵循所有 ESD 防范措施。

  拆除和更换电源

  1. 如果需要，可以使琥珀色 LED 指示灯开始闪烁，以帮助定位正确的托架：

     a) 打开托架磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯。

     b) 请查看托架磁盘驱动器 LED 指示灯位置的说明。.

     注意：所有磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯将闪烁。

  2. 如果需要，请拆除后盖。

  3. 从背面检查故障指示灯以定位故障电源。如果检测到故障，琥珀色 LED 指示灯将处于打开状态。

     a) 当从背面查看 CSM/CEM 时，电源“A”位于左边，电源“B”位于右边。

     b) 请查看电源的位置说明。

  4. 检验电源是否可以拆除。

     a) 电源的状态应该是“有故障”。

     b) 如果电源不是“有故障”，请致电您的 Sun 服务提供商。

  5. 将故障电源的电源开关打开到“关闭”位置。

  6. 从故障电源上拔下电源线。

  7. 按压故障电源上的拉环以释放杆。打开杆，然后从单元中将电源拉出。

     a) 请查看电源的拆除说明。

  8. 拆开新电源的包装，保存所有包装以便送回故障电源。处理新的或故障电源时都要小心。

  9. 确保新电源的电源开关处于“关闭”位置。

  10. 检验新电源杆的打开方向与刚拆除电源杆的打开方向是否一致。如果方向不一致，请将杆移至另一支点。需要使用小尖端的十字改锥拧松固定杆的螺钉。

  11. 插入新的电源，使其与中心板连接器连接，然后关闭杆。

  12. 将电源线插入新的电源。

  13. 将电源开关转到“打开”位置。

  14. 绿色电源 LED 指示灯目前应处于“打开”状态。

  15. 检验新电源的“状况”和“状态”。

      a) 电源状况应为“已启用”， 状态为“正常”。

  16. 需要为新控制器生成新 FRU 清单： 生成新 FRU 清单。

  17. 关闭用于定位 CSM/CEM 的琥珀色 LED 指示灯。

      a) 关闭托架 LED 指示灯。

  18. 禁用“保留 CSM/CEM”功能。

      a) 选择“释放”按钮。