拆除和更换 CSM/CEM 托架中心板

已选择 $DEV_NAME。

准备进行此项维修操作时，请执行以下步骤：

- 启用“保留常规存储模块 (CSM)”或“保留常规扩展模块 (CEM)”功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以便维护。

  2. 输入此维修操作的说明（更换中心板）。

  3. 从下拉列表中选择此维修操作预计要花费的时间。

  4. 选择“保留”按钮。

     a) 其他用户登录时，会收到此维修操作正在进行的警报。

- 此维修活动需要两个人来抬起托架底盘。完全装载后的托架底盘可能重达 95 磅（40.8 公斤）。

- 生成当前 FRU 清单。

- 请遵循所有 ESD 防范措施。

- 重要提示：此操作具有破坏性。

  1. 确保在关闭存储阵列的电源之前，客户已经将所有数据备份到存储阵列。

  2. 关闭存储阵列的电源之前，请停止对存储阵列执行所有系统 I/O 操作。

  拆除和更换 CSM/CEM 托架中心板

  1. 如果需要，可以使琥珀色 LED 指示灯开始闪烁，以帮助定位正确的托架：

     a) 打开托架磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯。

     b) 请查看托架磁盘驱动器 LED 指示灯位置的说明。.

     注意：所有磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯将闪烁。

  2. 检验 CSM/CEM 和所有 FRU 的状况和状态：

  3. 如果需要，请拆除后盖。

  4. 在更换的托架中，从背面按下电源的电源开关以将其切换到“关闭”位置。

  5. 拆除更换托架中连接每个电源的电源线。

  6. 断开更换托架中连接控制器卡的所有接口电缆。确保在拆除之前，对所有电缆进行标记。

  7. 如果 CSM/CEM 托架安装在磁盘架中，请准备从此磁盘架中将其拆除。如果不是，请进行以下“移动磁盘驱动器”部分的步骤 1。

  8. 从背面拆除将托架固定到机箱轨道的螺钉。

     a) 请查看拆除背面安装螺钉的说明。

  9. 在机箱正面，拆除托架底盘两侧的末端保护套。

     a) 请查看拆除末端保护套的说明。

  10. 拆除用于将阵列模块固定到机箱框架的四颗螺钉。

      a) 请查看拆除正面安装螺钉的说明。

  11. 两个人将托架滑出机箱。请小心，此托架很重。

      a) 请查看拆除阵列模块的说明。

  12. 拆除托架后，请准备将 FRU 移至新的托架。

  移动磁盘驱动器。

  1. 拆除磁盘驱动器时，标记每个驱动器在托架中的插槽位置，以便驱动器可以装回到正确的插槽中。

     重要提示： 如果驱动器没有装回到正确的插槽中，数据可能会丢失。

     a) 从托架左侧开始，磁盘驱动器的编号为 1 至 14。

     b) 请查看磁盘驱动器的位置说明。

  2. 向下按磁盘驱动器释放锁存，以打开驱动器锁存手柄。

     a) 请查看磁盘驱动器的拆除说明。

  3. 使用锁存手柄将磁盘驱动器拉出故障托架。

  4. 在新的托架中轻轻插入磁盘驱动器，使其与中心板连接器连接。

  5. 推进驱动器手柄以牢固地固定驱动器。驱动器完全插入后，手柄将卡入到位。

  6. 移动其余驱动器时，重复步骤 1 至 5。

  移动控制器。

  1. 控制器卡“A”位于左边，控制器卡“B”位于右边。

     a) 请查看控制器卡的位置说明。

  2. 要拆除控制器，请按下控制器卡中央用于固定两个拆除杆的黑色弹簧锁存器。在按下锁存器的同时向外拉拆除杆手柄以便从托架拆除控制器卡。

     a) 请查看控制器卡的拆除说明。

  3. 在新的托架中插入控制器，使其与中心板连接器连接。小心不要弄弯任何针脚。

  4. 推进锁存手柄以将新的控制器与接口固定，确保锁存将手柄固定到位。

  5. 移动其余控制器时，重复步骤 1 至 4。

  移动电源。

  1. 电源“A”位于左边，电源“B”位于右边。

     a) 请查看电源的位置说明。

  2. 要拆除电源，按压有故障的电源上的拉环以释放杆。打开杆，然后从托架中将电源拉出。

     a) 请查看电源的拆除说明。

  3. 在新的托架中，将电源插入，使其与中心板连接器连接，然后关闭杆。

  4. 移动其余电源时，重复步骤 1 至 3。

  移动风扇部件。

  1. 风扇部件“A”位于左边，风扇部件“B”位于右边。

     a) 请查看风扇部件的位置说明。

  2. 要拆除风扇部件，将锁存（按箭头指示）滑动并卡住到左边或右边以解除锁定风扇，然后拉出旋钮以拆除风扇部件。将风扇部件完全拉出。

     a) 请查看风扇部件的拆除说明。

  3. 在新的托架中插入风扇部件，使其与中心板连接器连接。现在锁存应该将风扇部件卡入到位。

  4. 移动其余风扇部件时，重复步骤 1 至 3。

  将新的托架安装到机箱中。

  1. 从机箱的正面将托架底盘抬起并滑动进机箱。

     a) 查看抬起和滑入阵列模块的说明。

  2. 安装将托架固定到机箱框架正面的四颗螺钉。

     a) 请查看固定正面安装螺钉的说明。

  3. 更换末端保护套来覆盖安装螺钉。

  4. 从背面插入将托架固定到轨道的螺钉。

     a) 请查看固定背面安装螺钉的说明。

  重新将电缆与托架上的电源连接。

  1. 重新将所有的主机接口和驱动器接口电缆连接到两个控制器。

  2. 将电源电缆插入托架底盘中的每个电源。

  3. 将电源开关按到“打开”位置。

  4. 托架和磁盘驱动器需要花费几分钟准备就绪。

  5. 检验所有 FRU 现在的“状态”是否为“正常”。

     a)控制器现在的“状态”应该是“正常”，“可用性”应该是“正在运行/全功耗”。

  6. 需要为新的中心板生成新 FRU 清单： 生成新 FRU 清单。

  7. 禁用“保留 CSM/CEM”功能。

     a) 选择“释放”按钮。