## 参考：Sun StorEdge 6130 阵列诊断

以下诊断选项可用于 Sun StorEdge 6130 阵列：

- 控制器读取测试

读取测试将启动一个读取命令，该命令通过 I/O 数据路径发送。读取测试将数据与已知、特定的数据模式进行比较，检查数据是否存在完整性错误和冗余错误。如果读取命令未成功或比较的数据不正确，则认为控制器处于错误和故障状态。

- 控制器写入测试

写入测试将启动一个写入命令，该命令通过 I/O 数据路径发送（到指定驱动器的诊断区域）。此诊断区域随后读取数据并将数据与特定的数据模式进行比较。如果写入失败或比较的数据不正确，则认为控制器处于错误和故障以及脱机状态。

- 内部回送测试

内部回送测试使数据通过每个控制器的驱动器端通道，流出到回路然后再次返回。必须传送足够的数据以确定通道的错误状态。如果任一通道上的测试失败，则会保存此状态，以便于其他测试通过时返回此状态。

- 所有控制器测试

运行了所有控制器测试。

### 相关主题

- 在设备上运行诊断测试