将控制器托架转换为扩展托架

已选择 $DEV_NAME $FRU_NAME。

准备进行此项维修操作时，请执行以下步骤：

- 启用“保留常规存储模块 (CSM)”功能。

  1. 保留 CSM 以便维护。

  2. 输入此维修操作的说明（转换控制器托架）。

  3. 从下拉列表中选择此维修操作预计要花费的时间。

  4. 选择“保留”按钮。

     a) 其他用户登录时，会收到此维修操作正在进行的警报。

- 重要提示：此操作具有破坏性。

- 确定最终配置以及所产生的破坏程度。

- 确保对即将转换的控制器托架及与其连接的所有托架没有执行系统 I/O 操作。

  请遵循所有 ESD 防范措施。

  拆除托架电源

  1. 当从背面查看 CSM 时，电源“A”位于左边，电源“B”位于右边。

     a) 请查看电源的位置说明。

  2. 将即将转换的控制器托架的电源开关切换到“关闭”位置。

  3. 如果需要移动即将转换的控制器托架，请拆除每个电源的电源线。

  4. 同时，对于每个连接到即将转换的控制器托架的扩展托架，请将其电源开关切换到“关闭”位置。

  5. 连接到即将转换的控制器托架的扩展托架，与即将转换的控制器托架一起，需要关闭然后重新打开其电源。

  用 I/O 模块 (IOM) 更换控制器卡

  1. 从背面查看 CSM 时，控制器卡“A”位于左边，控制器卡“B”位于右边。

     a) 请查看控制器/IOM 卡的位置说明。

  2. 断开与第一块控制卡连接的主机电缆和扩展接口电缆（如果有的话）。拆除前请对电缆进行标记。

  3. 拆除控制器卡时，请按下控制器卡中央用于固定两个拆除杆的黑色弹簧锁存器。在按下锁存器的同时，向外拉拆除杆手柄以便拆除控制器卡。

     a) 请查看控制器卡/IOM 的拆除说明。

  4. 拆开 I/O 模块的包装，并保存好所有包装材料以便送回控制器卡。处理 I/O 模块或控制器卡时均需小心。

  5. 插入托架之前，请记录新 I/O 模块的 MAC 地址，此信息位于 I/O 模块盖上的白色标签上。“为托架恢复通电”一节中将需要上述信息。

     a) 查看 MAC 地址标签的位置。

  6. 插入新的 I/O 模块，使其与中心板连接器连接。小心不要弄弯任何针脚。

  7. 推进锁存手柄以将新的 I/O 模块与接口固定，确保锁存将手柄固定到位。

  8. 更换其余控制器卡时，重复步骤 2 至 7。

  重新定位托架（如有必要）

  1. 从背面拆除将托架固定到机箱轨道的螺钉。

     a) 请查看拆除背面安装螺钉的说明。

  2. 从机箱正面，拆除托架两侧的末端保护套。

     a) 请查看拆除末端保护套的说明。

  3. 拆除用于将托架固定到机箱框架的四颗螺钉。

     a) 请查看拆除正面安装螺钉的说明。

  4. 两个人将托架滑出机箱。请小心，此托架很重。

     a) 请查看拆除托架的说明。

  5. 小心将已转换的托架抬起并滑入新位置。

  6. 使用四颗螺钉将托架固定到机箱框架的正面。

  7. 装回末端保护套以覆盖正面的安装螺钉。

  8. 从机箱背面，插入并拧紧四颗背面安装螺钉。

  使用 FC 扩展电缆连接存储阵列

  以下三个实例介绍了如何安装 FC 扩展电缆。

- 连接 1x2 阵列配置的电缆

  1. 找到位于控制器模块背面的控制器“A”和控制器“B”扩展端口。

     a) 找到位于扩展模块背面的 FC-AL 端口（IN 和 OUT）。

     b) 请查看端口位置说明。

  2. 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“A”扩展端口和扩展模块 1 的 IOM“A”端口 1。

     a) 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“B”扩展端口和扩展模块 1 的 IOM“B”端口 2。

     b) 请查看电缆连接说明。

- 连接 1x3 阵列配置的电缆

  1. 找到位于控制器模块背面的控制器“A”和控制器“B”扩展端口。

     a) 找到位于扩展模块背面的 FC-AL 端口（IN 和 OUT）。

     b) 请查看端口位置说明。

  2. 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“A”扩展端口和扩展模块 1 的 IOM“A”端口 1。

     a) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 1 的 IOM“A”扩展端口 2 和扩展模块 2 的 IOM“A”端口 1。

     b) 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“B”扩展端口和扩展模块 2 的 IOM“B”端口 2。

     c) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 1 的 IOM“B”端口 2 和扩展模块 2 的 IOM“B”端口 1。

     d) 请查看电缆连接说明。

- 连接 1x4 阵列配置的电缆

  1. 找到位于控制器模块背面的控制器“A”和控制器“B”扩展端口。

     a) 找到位于扩展模块背面的 FC-AL 端口（IN 和 OUT）。

     b) 请查看端口位置说明。

  2. 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“A”扩展端口和扩展模块 1 的 IOM“A”端口 1。

     a) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 1 的 IOM“A”扩展端口 2 和扩展模块 2 的 IOM“A”端口 1。

     b) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 2 的 IOM“A”扩展端口 2 和扩展模块 3 的 IOM“A”端口 1。

     c) 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“B”扩展端口和扩展模块 3 的 IOM“B”端口 2。

     d) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 1 的 IOM“B”端口 2 和扩展模块 2 的 IOM“B”端口 1。

     e) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 2 的 IOM“B”端口 2 和扩展模块 3 的 IOM“B”端口 1。

     f) 请查看电缆连接说明。

  为托架恢复通电

  注意：在打开托架的电源之前，请确保已为动态主机配置协议 (DHCP) 服务器设置了新 I/O 模块相应的 MAC 地址。

  1. 如果已转换的托架已被移走，则可以连接电源线。

  2. 首先将已转换的/扩展托架的电源开关切换到“打开”位置，然后对控制器托架重复相同的操作。

  3. 如果将最初配置中的扩展托架连接到不同的控制器托架时，请重复步骤 2。

  4. 所有托架完全准备就绪需要花费几分钟的时间。只有当绿色 LED 指示灯亮起并停止闪烁后，托架才完全准备就绪。

  更新清单

  1. 已转换的控制器托架需要从清单中删除。

     a) 从清单中删除托架。

     b) 在“设备”窗口中，从“搜索”列选择已转换的控制器托架名称。

     c} 选择“删除”按钮。

     需要运行代理以更新新配置的清单。

     a) 运行代理。

     b) 在“代理摘要”窗口中，为其余托架所附加到的相应主机选择“添加代理”列下面的框。

     c) 选择“运行代理”按钮以执行该代理。

  2. 执行代理后，需要检查“设备详细信息”以确认所有 FRU 的状况为“已启用”，状态为“正常”。

     a) 请查看“设备详细信息”。

     b) 在“设备”窗口中，从“名称”列下方为控制器模块选择适当的名称。

     c) 在“设备详细信息”窗口中，选择位于屏幕左上方的 FRU“跳至”或将页面向下滚动到 FRU 部分。

     d) 从 FRU 下方的左列中选择每个 FRU 类型以检验状况是否为“已启用”，状态是否为“正常”。

  3. 禁用“保留 CSM”功能。

     a) 选择“释放”按钮。