将 6130 控制器置于“联机”状态

已选择 $DEV_NAME $FRU_NAME。

准备进行此项维护操作时，请了解并执行以下重要事项：

- 启用“保留常规存储模块 (CSM)”或“保留常规扩展模块 (CEM)”功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以便维护。

  2. 输入维修操作的说明（将控制器置于联机状态）。

  3. 从下拉列表中选择此维修操作预计要花费的时间。

  4. 选择“保留”按钮。

     a) 其他用户登录时，会收到此维修操作正在进行的警报。

- 已完成所有维护操作。

  将 6130 控制器置于“联机”状态

  1. 将控制器置于“联机”状态。

  2. 检验控制器的当前状态是否为“联机”。

     a) 控制器卡状况应为“已启用”，状态为“正常”。

  3. 可能需要将卷移回到最初/首选控制器。请返回 Sun Web Console 并使用 Sun StorEdge 6130 Configuration Service 重新分配这些卷。

  4. 禁用“保留 CSM/CEM”功能。

     a) 选择“释放”按钮。