拆除存储阵列（托架）

准备进行此项维修操作时，请执行以下步骤：

- 启用“保留常规存储模块 (CSM)”或“保留常规扩展模块 (CEM)”功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以便维护。

  2. 输入此维修操作的说明（拆除托架）。

  3. 从下拉列表中选择此维修操作预计要花费的时间。

  4. 选择“保留”按钮。

     a) 其他用户登录时，会收到此维修操作正在进行的警报。

- 重要提示： 此操作具有破坏性。

- 关闭电源之前，请确保没有对即将拆除的托架以及连接到该托架的所有托架执行系统 I/O 操作。

- 关闭电源之前，请确保客户已经删除了即将拆除的托架中的所有数据。

- 此维修操作需要两个人来抬起托架。 完全装载后的托架可能重达 95 磅。

  请遵循所有 ESD 防范措施。

  关闭托架电源

  注意： 应关闭所有连接到即将拆除的托架的所有托架的电源。

  1. 从机箱背面，将即将拆除的托架的电源开关切换到 "关闭" 位置。然后将所有连接到该托架的托架的电源开关切换到 "关闭" 位置。

  拆除存储托架

  1. 拆除与即将拆除的托架中的每个电源连接的电源线。

  2. 断开与即将拆除的托架中的 I/O 模块或控制器卡连接的所有扩展和/或主机接口电缆。

  3. 从背面拆除将托架固定到机箱轨道上的螺钉。

     a) 请查看拆除背面安装螺钉的说明。

  4. 从机箱正面，拆除托架每侧的末端保护套。

     a) 请查看拆除末端保护套的说明。

  5. 拆除将托架固定到机箱框架的四颗螺钉。

     a) 请查看拆除正面安装螺钉的说明。

  6. 两个人将托架滑出机箱。请小心，此托架很重。

     a) 请查看拆除托架的说明。

  7. 为拆除的托架安装适当数量的填充面板。

  为剩余托架恢复通电

  1. 对于剩余托架而言，首先将扩展托架的电源开关切换到 “打开” 位置，然后对控制器托架重复相同的操作。

  2. 所有托架完全准备就绪需要花费几分钟的时间。 只有当绿色 LED 指示灯亮起并停止闪烁后，托架才完全准备就绪。

  更新清单

  注意: 如果拆除了带有 RAID 控制器的托架，则需要从清单中删除该托架。 仅需要完成步骤 1。 如果拆除了带有 I/O 模块的托架，则需要更新清单。请从步骤 2 开始。

  1. 拆除带有 RAID 控制器的托架时，需要从清单中删除该托架。

     a) 从清单中删除托架。

     b} 在“设备”窗口中的“搜索”列，选择已拆除的托架的名称。

     c) 选择“删除”按钮。

     需要运行代理来更新清单。

     a) 运行代理。

     b) 在“代理摘要”窗口中，为剩余托架附加到的 相应主机选择“添加代理”列下面的框。

     c) 选择“运行代理”按钮以执行该代理。

  2. 执行代理后，需要检查“设备详细信息”以确认所有 FRU 的状况为“已启用”，状态为“正常”。

     a) 检查设备详细信息。

     b) 在“设备”窗口中的“名称”列下方，选择控制器模块的适当名称。

     c) 在“设备详细信息”窗口中，选择屏幕左上方的 FRU “跳到”按钮， 或向下滚动至 FRU 部分。

     d) 从 FRU 下方的左列中选择每个 FRU 类型以检验其状况是否为“已启用”，状态是否为“正常”。

  3. 禁用“保留 CSM/CEM”功能。

     a) 选择“释放”按钮。