拆除和更换托架控制器（RAID 控制器和 I/O 模块）

已选择 $DEV_NAME $FRU_NAME。

准备进行此项维修操作时，请执行以下步骤：

- 启用“保留常规存储模块 (CSM)”或“保留常规扩展模块 (CEM)”功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以便维护。

  2. 输入此维修操作的说明（更换控制器）。

  3. 从下拉列表中选择此维修操作预计要花费的时间。

  4. 选择“保留”按钮。

     a) 其他用户登录时，会收到此维修操作正在进行的警报。

- 生成当前 FRU 清单。

- 请遵循所有 ESD 防范措施。

- 重要提示：由于 IOM 没有电池，更换 I/O 模块 (IOM) 时可跳过 步骤 8 到 13 以及步骤 15 到 19。步骤 14 必须执行

  拆除和更换托架控制器

  1. 如果需要，可以使琥珀色 LED 指示灯开始闪烁，以帮助定位正确的托架：

     a) 打开托架磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯。

     b) 请查看托架磁盘驱动器 LED 指示灯位置的说明。

     注意：所有磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯将闪烁。

  2. 如果需要，请拆除后盖。

  3. 从背面检查故障指示灯以定位故障控制器。如果检测到故障，琥珀色 LED 指示灯将处于打开状态。

     a) 从背面查看 CSM/CEM 时，控制器卡“A”位于左边，控制器卡“B”位于右边。

     b) 请查看控制器卡位置的说明。

  4. 验证控制器是否可以拆除。

     a) 控制器的状态应该是“有故障”。

     b} 如果控制器卡的状态不是 “有故障”，请致电您的 Sun 服务提供商。

  5. 断开与故障控制器连接的主机和扩展接口电缆，如有 RAID 控制器，则包括 SFP 收发器。 确保在拆除之前，对所有电缆进行标记。

  6. 如果控制器卡已可以拆除，按下控制器卡中央用于固定两个拆除杆的黑色弹簧锁存器。在按下黑色弹簧锁存器的同时，向外拉动拆除杆手柄以便从 CSM/CEM 拆除控制器卡。

     a) 请查看控制器卡的拆除说明。

  7. 拆开新控制器的包装，保存好所有包装以便送回故障控制器。处理新的或故障控制器时都要小心。

  8. 从故障控制器中拆除电池，然后将其安装到新控制器中。

  9. 翻转控制器并将其置于平坦表面，以使控制器的底部朝上。

  10. 拆除用于固定控制器盖的六颗十字螺钉（每侧三颗）。

      a) 请查看螺钉的拆除说明。

  11. 将控制器盖轻轻滑回，然后从控制器小心地提起此盖，请注意仍与控制器卡连接着的电池电缆。

      a) 请查看盖子的拆除说明。

  12. 断开电池电缆与控制器卡上面接口的连接。

  13. 拆除新控制器上用于固定控制器盖的六颗十字螺钉（每侧三颗）。

  14. 插入托架之前，请记录新控制器的 MAC 地址，此信息位于控制器盖上的白色标签上。步骤 27 需要此信息。

      a) 查看 MAC 地址标签的位置。

  15. 轻轻向后滑动新控制器盖，然后将其提起。

  16. 将装入新控制器的电池的电缆连接到新控制器卡的接口，然后将控制器盖滑回到位。

  17. 用六颗十字螺钉固定控制器盖。

  18. 用故障控制器的六颗十字螺钉固定另一个控制器盖，然后将故障控制器放入防静电袋中。

  19. 插入新的控制器，使其与中心板连接器连接。小心不要弄弯任何针脚。

  20. 推进锁存手柄以将新的控制器与接口固定，确保锁存将手柄固定到位。

  21. 重新将所有的主机接口电缆和驱动器接口电缆（包括 SFP 收发器）连接到原来的位置。

  22. 大约等待 60 秒，以使控制器完成引导进程。

      a) 所有的链接 LED 指示灯应该处于打开状态。

      b) 所有的故障 LED 指示灯应该处于关闭状态。

      c} 电池已充电（稳定绿色）或正在充电（闪烁绿色）LED 指示灯应处于打开状态。

  23. 如果使用了故障控制器的电池，则无需复位使用寿命。如果安装了新电池，则必须复位使用寿命。

      a) 复位电池的使用寿命。

      注意事项：可能会丢失数据。如果未正确设置电池寿命，您可能无法在正确的时间收到更换电池的提醒，这样有可能导致数据丢失。如果错误地复位了电池寿命，请与您的 Sun 服务提供商联系。

  24. 检验控制器“状况”和“状态”。

      a) 控制器状况应为“已启用”，状态为“正常”。

  25. 需要为新控制器生成新 FRU 清单： 生成新 FRU 清单。

  26. 必须检查新控制器的修订版本级别以确认兼容性情况： 验证修订版本级别。

      a) 在“版本检查”屏幕，从下拉框中选择正确的主机。

      b) 从下拉框中选择正确的矩阵。

      c) 从“模块”下拉框中选择正确的托架。

      d) 如果需要电子邮件，请输入合适的电子邮件地址。

      e) 单击“运行”选项卡。

  27. 更改 BOOTP 服务器配置，使其使用步骤 14 中记录的 MAC 地址。 有关配置过程的详细信息，请参见专门的操作系统“管理员指南”。

  28. 可能需要将卷移回到最初/首选控制器。返回 Sun Web Console 并使用 Sun StorEdge 6130 Configuration Service 重新分配这些卷。

  29. 关闭用于定位 CSM/CEM 的琥珀色 LED 指示灯。

      a) 关闭托架 LED 指示灯。

  30. 禁用“保留 CSM/CEM”功能。

      a) 选择“释放”按钮。