将 6130 控制器置于“脱机”状态

已选择 $DEV_NAME $FRU_NAME。

准备进行此项维护操作时，请了解并执行以下重要事项：

- 启用“保留常规存储模块 (CSM)”或“保留常规扩展模块 (CEM)”功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以便维护。

  2. 输入维修操作的说明（将控制器置于维修模式）。

  3. 从下拉列表中选择此维修操作预计要花费的时间。

  4. 选择“保留”按钮。

     a) 其他用户登录时，会收到此维修操作正在进行的警报。

- 检验主机是否已安装多路径驱动程序。如果尚未安装多路径驱动程序，将控制器置于“脱机”状态时会发生 I/O 错误。

- 将控制器置于“脱机”状态后，便无法再对其执行 I/O 操作，这样便可以将该控制器的卷移到其他控制器上，而不会影响对这些卷的访问。

- 将控制器置于“脱机”状态可能会严重降低性能。

- 将控制器置于“脱机”状态之前，请确保客户已知悉此维修操作。

  将 6130 控制器置于“脱机”状态

  1. 将控制器置于“脱机”状态。

  2. 检验控制器的当前状态是否为“脱机”。

     a) 控制器卡状况应为“已启用但是脱机”，状态为“错误”。

  3. 执行维护操作。

  将 6130 控制器置于“联机”状态

  1. 将控制器置于“联机”状态。

  2. 检验控制器的当前状态是否为“联机”。

     a} 控制器卡状况应为“已启用”，状态为“正常”。

  3. 需要将卷移回最初的控制器。返回 Sun Web Console，使用 Sun StorEdge 6130 Configuration Service 重新分配卷。

  4. 禁用“保留 CSM/CEM”功能。

     a) 选择“释放”按钮。