拆除和更换 SFP 收发器

已选择 $DEV_NAME $FRU_NAME。

准备进行此项维修操作时，请执行以下步骤：

- 启用“保留常规存储模块 (CSM)”或“保留常规扩展模块 (CEM)”功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以便维护。

  2. 输入此维修操作的说明（更换 SFP 收发器）。

  3. 从下拉列表中选择此维修操作预计要花费的时间。

  4. 选择“保留”按钮。

     a) 其他用户登录时，会收到此维修操作正在进行的警报。

- 生成当前 FRU 清单。

- 请遵循所有 ESD 防范措施。

  拆除和更换 SFP 收发器

  1. 如果需要，可以使琥珀色 LED 指示灯开始闪烁，以帮助定位正确的托架：

     a) 打开托架磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯。

     b) 请查看托架磁盘驱动器 LED 指示灯位置的说明。.

     注意：所有磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯将闪烁。

  2. 如果需要，请拆除后盖。

  3. 从背面检查故障指示灯以定位有故障的 SFP 收发器。如果检测到故障，琥珀色 LED 指示灯将处于打开状态。

     a} 从背面查看 CSM/CEM 时，每个连接器端口下的丝印标识了位于每个托架控制器上的主机 1（左）和主机 2（右）。

     b) 请查看 SFP 收发器。

  4. 检验 SFP 收发器是否可以拆除。

     a} SFP 收发器的状态应该是“有故障”。

     b} 如果 SFP 收发器的状态不是“有故障”，请致电您的 Sun 服务提供商。

  5. 按压电缆接口的底部以断开光纤光学接口电缆。拆除前确保电缆已进行标记。电缆易损，请小心处理。

     a) 请查看光纤电缆和 SFP 收发器的说明。

  6. 按下收发器顶部的小杆以将故障 SFP 收发器从控制器上拆除。

     a) 请查看 SFP 收发器的拆除说明。

  7. 拆开新 SFP 收发器包装，检验是否与您更换的收发器是同一类型。保存所有包装以便送回故障 SFP 收发器。处理新的或故障 SFP 收发器时都要小心。

  8. 插入 SFP 收发器直到其完全卡入到位。

  9. 插入纤维光学接口电缆直到其完全卡入到位。

     a} 绿色的主机连接器链接 LED 指示灯的状态应是“打开”。

     b} 检验旁路和故障 LED 指示灯的当前状态是否为“关闭”。

  10. 检验控制器现在的“状态”是否为“正常”。

      a)控制器现在的“状态”应该是“正常”，“可用性”应该是“正在运行/全功耗”。

  11. 需要为新控制器生成新 FRU 清单：生成新 FRU 清单。

  12. 关闭用于定位 CSM/CEM 的琥珀色 LED 指示灯。

      a) 关闭托架 LED 指示灯。

  13. 禁用“保留 CSM/CEM”功能。

      a) 选择“释放”按钮。