将新的磁盘驱动器添加到常规存储模块 (CSM) 或常规扩展模块 (CEM)。

已选择 $DEV_NAME。

准备进行此项维修操作时，请执行以下步骤：

- 启用“保留常规存储模块 (CSM)”或“保留常规扩展模块 (CEM)”功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以便维护。

  2. 输入此维修操作的描述（添加磁盘驱动器）。

  3. 从下拉列表中选择此维修操作预计要花费的时间。

  4. 选择“保留”按钮。

     a) 其他用户登录时，会收到此维修操作正在进行的警报。

- 生成当前 FRU 清单。

- 请遵循所有 ESD 防范措施。

  添加新的磁盘驱动器

  1. 如果需要，可以使琥珀色 LED 指示灯开始闪烁，以帮助定位正确的托架：

     a) 打开托架磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯。

     b) 请查看托架磁盘驱动器 LED 指示灯位置的说明。.

     注意：除了空白的磁盘驱动器之外，所有磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯都将闪烁。

  2. 检验新的磁盘驱动器将要添加到的驱动器位置数的位置：检验驱动器位置。

     a) 从 CSM/CEM 左侧开始，磁盘驱动器的编号为 1 至 14。

     b) 请查看磁盘驱动器的位置说明。

     c} 请确保第一个要替换的磁盘驱动器就是从左边可以第一个获得的磁盘驱动器。

     注意：如果拆除正处于活动状态的磁盘驱动器存在潜在的数据丢失可能。如果意外地拆除了正处于活动状态的磁盘驱动器，在重新插入之前需要等待至少 30 秒。

  3. 安装时拆开每个新磁盘驱动器的包装。保存所有包装以便送回空的磁盘驱动器。处理新的或空的磁盘驱动器时都要小心。

  4. 提起磁盘驱动器杆并拉出空的磁盘驱动器，从而将空的磁盘驱动器拆除。

     a) 请查看空的磁盘驱动器的拆除说明。

  5. 将已拆除的空的磁盘驱动器上的锁存手柄推下，以保护它免受损伤。

  6. 推动释放锁存以打开将要安装的磁盘驱动器上的手柄。

  7. 插入新的磁盘驱动器，并将其推入，使其与中心板连接器连接。

  8. 推动驱动器手柄以牢固地固定驱动器。驱动器完全插入后，手柄将卡入到位。

  9. 当磁盘驱动器完全插入时，在停留于固定亮起状态（表明处于就绪状态）之前绿色的驱动器活动 LED 指示灯将闪烁。

  10. 对每个添加的新磁盘驱动器重复步骤 3 到 9。

  11. 检验所有磁盘驱动器现在的“状态”是否为“正常”。

      a) 磁盘驱动器的状况应为“已启用”， 状态为“正常”。

  12. 需要为新的磁盘驱动器生成新 FRU 清单：生成新 FRU 清单。

  13. 必须检查新的磁盘驱动器的版本级别以确认兼容性情况：验证版本级别。

      a) 在“版本检查”屏幕，从下拉框中选择正确的主机。

      b) 从下拉框中选择正确的矩阵。

      c) 从“模块”下拉框中选择正确的托架。

      d) 如果需要电子邮件，请输入合适的电子邮件地址。

      e) 单击“运行”选项卡。

  14. 关闭用于定位 CSM/CEM 的琥珀色 LED 指示灯。

      a) 关闭托架 LED 指示灯。

  15. 禁用“保留 CSM/CEM”功能。

      a) 选择“释放”按钮。