拆除和更换磁盘驱动器

已选择 $DEV_NAME $FRU_NAME。

准备进行此项维修操作时，请执行以下步骤：

- 启用“保留常规存储模块 (CSM)”或“保留常规扩展模块 (CEM)”功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以便维护。

  2. 输入此维修操作的描述（更换磁盘驱动器）。

  3. 从下拉列表中选择此维修操作预计要花费的时间。

  4. 选择“保留”按钮。

     a) 其他用户登录时，会收到此维修操作正在进行的警报。

- 生成当前 FRU 清单。

- 请遵循所有 ESD 防范措施。

  拆除和更换磁盘驱动器

  1. 如果需要，可以使琥珀色 LED 指示灯开始闪烁，以帮助定位正确的托架：

     a) 打开托架磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯。

     b) 请查看托架磁盘驱动器 LED 指示灯位置的说明。

     注意：所有磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯将闪烁，除了故障磁盘驱动器将处于稳定亮起的状态。

  2. 从磁盘驱动器的正面检查故障指示灯，以定位故障磁盘驱动器。

     a) 从 CSM/CEM 左侧开始，磁盘驱动器的编号为 1 至 14。

     b) 请查看磁盘驱动器的位置说明。

  3. 检验磁盘驱动器是否可以拆除。

     a) 磁盘驱动器的状态应该是“有故障”。

     b) 如果磁盘驱动器的状态不是“有故障”，请致电您的 Sun 服务提供商。

  4. 如果磁盘驱动器已可以拆除，提起磁盘驱动器杆以释放锁存手柄。

     a) 请查看磁盘驱动器的拆除说明。

  5. 使用锁存器手柄将磁盘驱动器缓慢拉出 CSM/CEM。

  6. 将已拆除的磁盘驱动器上的锁存手柄推下，以保护它免受损伤。

  7. 拆开新驱动器的包装，保存所有包装以便送回故障磁盘驱动器。处理新的或故障磁盘驱动器时都要小心。

  8. 将已拆除的磁盘驱动器放在防静电袋中。

  9. 推动释放锁存以打开将要安装的磁盘驱动器上的手柄。

  10. 拆除故障驱动器后等待 30 秒，然后插入新的磁盘驱动器使其与中心板连接器连接。

  11. 推动驱动器手柄以牢固地固定驱动器。驱动器完全插入后，手柄将卡入到位。

  12. 当磁盘驱动器完全插入时，在停留于固定亮起状态（表明处于就绪状态）之前绿色的驱动器活动 LED 指示灯将闪烁。

      a) 根据您的配置情况，阵列会自动将数据重组到新的驱动器。如果阵列使用紧急备用磁盘，在将数据复制到替换驱动器之前，阵列可能需要先完成在紧急备用磁盘上的数据重组。这可能会增加用于完成此过程的时间。

      b) 闪烁的活动 LED 指示灯表明数据正在恢复到新的磁盘驱动器。

  13. 检验磁盘驱动器“状态”和“状况”。

      a) 磁盘驱动器状况应为“已启用”，状态为“正常”。

  14. 需要为新的磁盘驱动器生成新 FRU 清单： 生成新 FRU 清单。

  15. 必须检查新的磁盘驱动器的版本级别以确认兼容性情况： 验证版本级别。

      a) 在“版本检查”屏幕，从下拉框中选择正确的主机。

      b) 从下拉框中选择正确的矩阵。

      c) 从“模块”下拉框中选择正确的托架。

      d) 如果需要电子邮件，请输入合适的电子邮件地址。

      e) 单击“运行”选项卡。

  16. 关闭用于定位 CSM/CEM 的琥珀色 LED 指示灯。

      a) 关闭托架 LED 指示灯。

  17. 禁用“保留 CSM/CEM”功能。

      a) 选择“释放”按钮。