添加存储阵列（托架）

准备进行此项维修操作时，请执行以下步骤：

- 重要提示： 此操作具有破坏性 （请参见“为新配置加电”部分的注意 3）。

- 此维修操作需要两个人来抬起新托架。完全装载后的新托架可能重达 95 磅。

- 请遵循所有 ESD 防范措施。

  准备安装存储托架

  1. 两个人从装运箱中取出新托架。

  2. 从 EMI 垫圈中拆下垫片条，将其用于位于驱动器前盖正后方的阵列模块（托架）。

     注意：这仅适用于安装机箱。

     a) 请查看 EMI 垫圈安装说明。

  3. 从机箱的正面拆除适当数量的填充面板以便容纳新托架。

  4. 如果不是将托架添加到机箱，请从“设置存储托架 ID”处继续。

  将轨道附加到 Sun Expansion、Sun Fire 或 Sun 900/1000 机箱

- Sun Expansion 机箱

  1. 使用 #2 十字改锥拧松侧轨的螺钉，并调节每条轨道的长度以适合机箱的内部尺寸。

     a) 请查看轨道调节说明。

  2. 将轨道放置在机箱内，并为每个轨道插入正面的两颗 8-32 螺钉。

     a) 请查看插入正面螺钉的说明。

  3. 对于较低的安装孔，请在每条轨道中插入四颗 8-32 螺钉。

     a) 请查看插入较低处安装螺钉的说明。

  4. 拧紧所有螺钉。

- Sun Fire 机箱

  1. 使用 ＃2 十字改锥拆下两颗螺钉和扩展轨道。

     a) 请查看拆除扩展轨道的说明。

  2. 在两个轨道的前后安装孔插入两颗 10-32 螺钉。

     a) 请查看螺钉孔位置的说明。

  3. 将轨道中的两个加长孔放置于上一步骤所安装螺钉的上方。

     a) 请查看固定轨道的说明。

  4. 在位于每个轨道加长孔正下方的孔中插入两颗 10-32 螺钉。

  5. 拧紧所有螺钉。

- Sun 900/1000 机箱

  1. 使用 ＃2 十字改锥拧松扩展轨道的螺钉以调节机箱内的每个轨道。

     a) 请查看轨道调节螺钉的说明。

  2. 将轨道放置在机箱内，并使用机箱正面的标记对齐它们。

     a) 请查看轨道对齐说明。

  3. 在机箱正面使用两颗 M6 螺钉固定每个轨道。

     a) 请查看固定轨道说明。

  4. 在机箱的背面，调节每个轨道的长度以适合机箱尺寸。

     a) 请查看调节轨道长度的说明。

  5. 在机箱背面使用两颗 M6 螺钉固定每个轨道。

     a) 请查看固定轨道的说明。

  6. 拧紧调节螺钉。

     a) 请查看拧紧轨道调节螺钉的说明。

  7. 拧紧所有螺钉。

  在机箱内安装存储托架

  1. 从托架的正面拧开并拆下左边和右边的末端保护套，露出螺钉的安装孔。

     a) 请查看拆除末端保护套的说明。

  2. 两个人小心抬起托架并将其滑入机箱。

     a) 请查看抬起和滑入托架的说明。

  3. 使用 #2 十字改锥和四颗 8-32 螺钉将托架固定到 Sun 扩展机箱或 Sun Fire 机箱。 使用 ＃3 十字改锥和四颗 10-32 螺钉将托架固定到 Sun 900/1000 机箱。

     a) 请查看固定正面托架的说明。

  4. 装回末端保护套以覆盖正面的安装螺钉。

  5. 从机箱背面插入并拧紧两颗 8-32 螺钉（每个轨道一颗）来固定托架的背面。

     a) 请查看固定背面托架的说明。

  设置存储托架 ID

  1. 在机箱背面，找到位于两个电源之间的托架 ID 开关。

     a) 请查看设置托架 ID 开关位置的说明。

  使用 FC 扩展电缆连接存储托架

  注意： 如果只添加一个控制器，则不需要执行这些步骤。

  以下四个实例介绍了如何安装 FC 扩展铜缆。

- 连接 1x2 阵列配置的电缆

  1. 找到位于控制器模块背面的控制器“A”和控制器“B”的扩展端口。

     a) 找到位于扩展模块背面的 FC-AL 端口（IN 和 OUT）。

     b) 请查看端口位置说明。

  2. 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“A”扩展端口和扩展模块 1 的 IOM“A”端口 1。

     a) 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“B”扩展端口和扩展模块 1 的 IOM“B”端口 2。

     b) 请查看电缆连接说明。

- 连接 1x3 阵列配置的电缆

  1. 找到位于控制器模块背面的控制器“A”和控制器“B”的扩展端口。

     a) 找到位于扩展模块背面的 FC-AL 端口（IN 和 OUT）。

     b) 请查看端口位置说明。

  2. 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“A”扩展端口和扩展模块 1 的 IOM“A”端口 1。

     a) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 1 的 IOM“A”扩展端口 2 和扩展模块 2 的 IOM“A”端口 1。

     b) 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“B”扩展端口和扩展模块 2 的 IOM“B”端口 2。

     c) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 1 的 IOM“B”端口 2 和扩展模块 2 的 IOM“B”端口 1。

     d) 请查看电缆连接说明。

- 连接 1x4 阵列配置的电缆

  1. 找到位于控制器模块背面的控制器“A”和控制器“B”的扩展端口。

     a) 找到位于扩展模块背面的 FC-AL 端口（IN 和 OUT）。

     b) 请查看端口位置说明。

  2. 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“A”扩展端口和扩展模块 1 的 IOM“A”端口 1。

     a) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 1 的 IOM“A”扩展端口 2 和扩展模块 2 的 IOM“A”端口 1。

     b) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 2 的 IOM“A”扩展端口 2 和扩展模块 3 的 IOM“A”端口 1。

     c) 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“B”扩展端口和扩展模块 3 的 IOM“B”端口 2。

     d) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 1 的 IOM“B”端口 2 和扩展模块 2 的 IOM“B”端口 1。

     e) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 2 的 IOM“B”端口 2 和扩展模块 3 的 IOM“B”端口 1。

     f) 请查看电缆连接说明。

- 连接 1x8 阵列配置的电缆

  1. 找到位于控制器模块背面的控制器“A”和控制器“B”的扩展端口。

     a) 找到位于扩展模块背面的 FC-AL 端口（IN 和 OUT）。

     b) 请查看端口位置说明。

  2. 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“A”扩展端口和扩展模块 1 的 IOM“A”端口 1。

     a) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 1 的 IOM“A”扩展端口 2 和扩展模块 2 的 IOM“A”端口 1。

     b) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 2 的 IOM“A”扩展端口 2 和扩展模块 3 的 IOM“A”端口 1。

     c) 继续用一根 FC 铜缆连接下一个扩展模块的 IOM“A”扩展端口 2 和位于其正上方扩展模块的 IOM“A”端口 1，一直连接到扩展模块 7。

     d) 用一根 FC 铜缆连接控制器模块 0 的控制器“B”扩展端口和扩展模块 7 的 IOM“B”端口 2。

     e) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 1 的 IOM“B”端口 2 和扩展模块 2 的 IOM“B”端口 1。

     f) 用一根 FC 铜缆连接扩展模块 2 的 IOM“B”端口 2 和扩展模块 3 的 IOM“B”端口 1。

     g} 继续用一根 FC 铜缆连接下一个扩展模块的 IOM“B”扩展端口 2 和位于其正上方扩展模块的 IOM“B”端口 1，一直连接到扩展模块 7。

     h) 请查看电缆连接说明。

  连接以太网电缆

  注意： 仅当添加控制器托架时，才需要执行这些步骤。

  1. 在控制器托架的背面，找到控制器“A”和控制器“B”的以太网接口端口。

     a) 请查看以太网电缆连接的说明。

  2. 将以太网电缆连接到每个控制器。

  3. 将该电缆的另一端连接到站点 LAN。

  连接主机电缆

  注意： 仅当添加控制器托架时，才需要执行这些步骤。

  1. 在控制器模块的背面，找到控制器“A”和控制器“B”的主机 1 和主机 2 接口端口。

     a) 请查看主机电缆连接的说明。

  2. 将主机 FC 电缆连接到每个控制器。

  3. 将该电缆的另一端连接到适当的交换机或服务器。

  为新配置加电

  注意 1： 对于添加的新托架来说，请确保打开电源前动态主机配置协议 (DHCP) 服务器已为控制器卡或 I/O 模块设置了相应的 MAC 地址。

  注意 2： 如果添加扩展托架和控制器托架，或仅添加控制器托架，则可以从步骤 3 开始。

  注意 3： 将扩展托架添加到现有的控制器托架具有破坏性，请从步骤 1 开始。

  1. 任何已连接到新扩展托架的扩展托架及控制器托架此时都必须关闭电源。

  2. 请将扩展托架和控制器托架的电源开关切换到 "关闭" 位置。

  3. 请确保新托架的两个电源开关都处于 "关闭" 位置。

  4. 连接新托架两个电源的电源线。

  5. 首先将所有扩展托架的电源开关切换到 "打开" 位置，然后对控制器托架进行相同操作。

     注意：通过先后关闭然后重新打开扩展托架和控制器托架的电源，可让控制器托架识别到新配置。

  6. 所有托架完全准备就绪需要花费几分钟的时间。 只有当绿色 LED 指示灯亮起并停止闪烁后，托架才完全准备就绪。

  更新清单

  注意： 如果添加带有 RAID 控制器的托架时，则应将该托架添加到清单中， 请从步骤 1 开始。 如果添加带有 I/O 模块的扩展托架时，则需要更新清单， 请从步骤 2 开始。

  1. 需要通过 StorADE 来搜索新的控制器托架。

     a) 搜索新托架。

     b) 在“搜索”窗口中的“IP 列表”输入框中，输入新阵列模块的 IP 地址。

     c) 选择“开始搜索”按钮以执行搜索。

  2. 搜索完成后需要运行代理。

     a) 运行代理。

     b) 在“代理摘要”窗口中，为新托架附加到的相应主机选择“添加代理”列下面的框。

     c) 选择“运行代理”按钮以执行该代理。

  3. 执行代理后，需要检查“设备详细信息”（阵列模块）以确认所有 FRU 的状况为“已启用”，状态为“正常”。

     a) 请查看“设备详细信息”。

     b) 在“设备”窗口中的“名称”列下方，为新阵列模块选择适当的名称。

     c) 在“设备详细信息”窗口中，选择位于屏幕左上方的 FRU“跳至”或将页面向下滚动到 FRU 部分。

     d) 从 FRU 下方的左列中选择每个 FRU 类型以检验其状况是否为“已启用”，状态是否为“正常”。

  4. 完成上述操作后，用户便可以使用新存储托架了。