将磁盘驱动器从常规存储模块 (CSM) 或常规扩展模块 (CEM) 拆除。

已选择 $DEV_NAME。

准备进行此项维修操作时，请执行以下步骤：

- 启用“保留常规存储模块 (CSM)”或“保留常规扩展模块 (CEM)”功能。

  1. 保留 CSM/CEM 以便维护。

  2. 输入此维修操作的描述（拆除磁盘驱动器）。

  3. 从下拉列表中选择此维修操作预计要花费的时间。

  4. 选择“保留”按钮。

     a) 其他用户登录时，会收到此维修操作正在进行的警报。

- 生成当前 FRU 清单。

- 请遵循所有 ESD 防范措施。

- 重要提示： 确保客户已经从正在拆除的磁盘驱动器中删除所有数据，并且正在拆除的磁盘驱动器上无操作。

  拆除磁盘驱动器

  1. 如果需要，可以使琥珀色 LED 指示灯开始闪烁，以帮助定位正确的托架：

     a) 打开托架磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯。

     b) 请查看托架磁盘驱动器 LED 指示灯位置的说明。.

     注意：除了空白的磁盘驱动器之外，所有磁盘驱动器的琥珀色 LED 指示灯都将闪烁。

  2. 检验磁盘驱动器将要从驱动器槽的什么位置拆除：检验驱动器位置。

     a) 从 CSM 左侧开始，磁盘驱动器的编号为 1 至 14。

     b) 请查看磁盘驱动器的位置说明。

     c} 请确保第一个要拆除的磁盘驱动器就是从右边可以第一个获得的磁盘驱动器。

     注意：如果拆除正处于活动状态的磁盘驱动器存在潜在的数据丢失可能。如果意外地拆除了正处于活动状态的磁盘驱动器，在重新插入之前需要等待至少 30 秒。

  3. 安装时拆开每个空白磁盘驱动器的包装。保存所有包装以便送回拆除的磁盘驱动器（如果需要）。处理拆除的磁盘驱动器或空白磁盘驱动器时都要小心。

  4. 提起磁盘驱动器杆并拉出磁盘驱动器，从而将磁盘驱动器拆除。

     a) 请查看磁盘驱动器的拆除说明。

  5. 将已拆除的磁盘驱动器上的锁存手柄推下，以保护它免受损伤。

  6. 推动释放锁存以打开将要安装的空白磁盘驱动器上的手柄。

  7. 插入空白磁盘驱动器，并将其推入，使其与中心板连接器连接。

  8. 推下空白驱动器手柄以稳固地固定驱动器。当空白驱动器完全插入后，手柄将卡入到位。

  9. 对每个拆除的磁盘驱动器重复步骤 3 到 8。

  10. 检验所有磁盘驱动器现在的“状态”是否为“正常”。

      a) 所有仍安装的磁盘驱动器的状况应为“已启用”， 状态为“正常”。

      b) 拆除了驱动器的插槽位置的状况应为“其他”，状态为“其他”。

  11. 拆除磁盘驱动器后需要生成新 FRU 清单：生成新 FRU 清单。

  12. 关闭用于定位 CSM/CEM 的琥珀色 LED 指示灯。

      a) 关闭托架 LED 指示灯。

  13. 禁用“保留 CSM/CEM”功能。

      a) 选择“释放”按钮。